**附件：**

**技术规格及基本要求：**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **品目号** | **货物****名称** | **品牌** | **技术规格及要求** | **数量** |
| 1-1 | **幼儿园****班级专用节能饮水机** |  **永宸/AO史密斯/宝腾** | **产品类型：**2龙头节能饮水设备**（一）参数：**1、水胆容量：≥18L； 2、供水量：温开水≥60L/H；3、电源： 220V 50Hz；4、功率： ≥2KW；5、净水方式： RO75G+3.2压力桶；6、外形尺寸：≥（600mm \*410mm \*1050mm）；7、出水方式：2个温开水。**（二）产品材质：**1、水槽采用304不锈钢，厚度≥1.0mm防溅水设计；2、面板和侧板厚度为≥0.6mm，采用不锈钢材质（带卡通图案）；3、水胆采用304不锈钢，厚度≥1.0mm。**（三）安全技术：**1、采用触摸按钮取水方式；1. 双重泄压装置（常压式设计）；
2. 设备外表应平整光滑，其易触及的零部件棱边和尖角应圆滑或加以防护；

4、防漏电、防蒸汽、防超温、防触电、防断电。**（四）智能技术参数**：1、采用智能数码控制系统，水不开，则无水流出，避免饮用生水；2、具有定时开关机功能（一天内可调控3个时间段）带有水位/温度显示、加热提示、温保提示等数码一体化控制功能；3、全自动运行（自动进水，自动加热，精准控温），全年无人值守。**（五）过滤配置：**1、五级过滤（PP棉+颗粒活性炭+活性炭+≥75GRO+后置活性炭）保证出水水质达到或高于国家标准GB5749-2006。（**所投饮水机具有反渗透水质处理器的卫生许可批件，供应商必须提供水批件的所有页面进行校对，批件型号必须与所投产品型号相一致，批件内容中的主要成份或部件必须具有反渗透组件。**）**2、所投产品须具有中国节水产品认证证书（需对应所投产品型号）。****（六）节能技术配置：**1、采用热交换技术，内外管均采用304波纹管。1. 水温调控不得采用原水或经过净化处理的原水和热水直接混合方式，温水龙头出水水温可调控到30℃-70℃范围中的某一温度。

**(七)其它要求****1、所投产品符合国家强制使用安全规定，提供3C认证证书（必须体现所投型号）。****2、所投产品部件使用食品级材料，提供食品接触产品安全认证证书。（必须体现所投型号）。** | 9台 |
| 1-2 | **安装费用** |  | 设备安装费用、预埋排水管 | 9台 |
| 1-3 | **材料费用** |  | 漏电开关、进水管、排水管、供电线路等 | 9台 |
| 1-4 |  **办公室专用****节能饮水机** | **永宸/AO史密斯/宝腾** | **产品类型：** 2龙头节能饮水设备**（一）参数：**水胆容量： ≥10L；供水量：≥ 开水20L/H 净化水16L/H ；电源： 220V 50HZ；功率：≥ 1000W；过滤：RO100G+2G压力桶；外形尺寸：≥ （420\*3600\*1350）mm；出水方式：一开一净化。**（二）过滤配置：**1、五级过滤（PP棉+颗粒活性炭+活性炭+≥75GRO+后置活性炭）保证出水水质达到或高于国家标准GB5749-2006。（**所投饮水机具有反渗透水质处理器的卫生许可批件，供应商必须提供水批件的所有页面进行校对，批件型号必须与所标产品型号相一致，批件内容中的主要成份或部件必须具有反渗透组件。**）2、**所投产品须具有中国节水产品认证证书（需对应所投产品型号）。****（三）产品材质：**1、水槽采用304不锈钢，厚度≥1.0mm防溅水设计；2、面板和侧板厚度为≥0.6mm，采用不锈钢材质；3.水胆采用304不锈钢，厚度≥1.0mm。**（四）节能技术配置:**1、采用热交换技术，内外管均采用304波纹管；2、水温调控不得采用原水或经过净化处理的原水和热水直接混合方式，温水龙头出水水温可调控到30℃-70℃范围中的某一温度。**（五）安全技术配置:**1、采用触摸按钮取水方式；2、双重泄压装置（常压式设计）；3、设备外表应平整光滑，其易触及的零部件棱边和尖角应圆滑或加以防护；4、防漏电、防蒸汽、防超温、防触电、防断电。**（六）智能技术配置:**1、采用智能数码控制系统，水不开，则无水流出，避免饮用生水；2、具有定时开关机功能（一天内可调控3个时间段）带有水位/温度显示、加热提示、温保提示等数码一体化控制功能；3、全自动运行（自动进水，自动加热，精准控温），全年无人值守。（七）其它要求**1、所投产品符合国家强制使用安全规定，提供3C认证证书（必须体现所投型号）。****2、所投产品部件使用食品级材料，提供食品接触产品安全认证证书。（必须体现所投型号）。**5 | 9台 |
| 1-5 | **安装** |  | 设备安装费用、 预埋排水管  | 9台 |
| 1-6 | **材料费用** |  | 漏电开关、进水管、排水管、供电线路等 | 9台 |
| 1-7 | **节能饮水机** | **永宸/ AO史密斯/宝腾** | **产品类型：** 3龙头节能饮水设备**（一）参数：**水胆容量≥30L；供水量：开水120L/H直饮水60L/H；电源：380V 50Hz；功率：≥9KW； 过滤：RO400G+11G压力桶；外形尺寸：≥（950mm\*500mm\*1850mm）；出水方式：一开一温一直饮；出水量：≥开水50L/H ; 温开水; 60L/H 直饮水40L/H；断电（停电）延时功能：停电延时正常工作1小时。**（二）过滤配置：**1、五级过滤（ PP棉+颗粒活性炭+活性炭+400GRO+后置活性炭）保证出水水质达到或高于国家标准GB5749-2006。（所投饮水机具有反渗透水质处理器的卫生许可批件，供应商必须提供水批件的所有页面进行校对，批件型号必须与所投产品型号相一致，批件内容中的主要成份或部件必须具有反渗透组件。）**2、所投产品须具有中国节水产品认证证书（需对应所投产品型号）。****（三）产品产品材质：**1、水槽采用304不锈钢，厚度≥1.0mm防溅水设计；2、面板和侧板厚度为≥0.6mm，采用不锈钢材质（带卡通图案）；3、水胆采用304不锈钢，厚度≥1.0mm。**（四）节能技术配置:**1、采用热交换技术，内外管均采用304波纹管。2、水温调控不得采用原水或经过净化处理的原水和热水直接混合方式，温水龙头出水水温可调控到30℃-70℃范围中的某一温度。**（五）安全技术配置：**1、采用触摸按钮取水方式。2、双重泄压装置（常压式设计）。3、设备外表应平整光滑，其易触及的零部件棱边和尖角应圆滑或加以防护。4、防漏电、防蒸汽、防超温、防触电、防断电。**（六）智能技术配置：**1、采用智能数码控制系统，水不开，则无水流出，避免饮用生水，2、具有定时开关机功能（一天内可调控3个时间段）带有水位/温度显示、加热提示、温保提示等数码一体化控制功能。3、全自动运行（自动进水，自动加热，精准控温），全年无人值守。**（七）其它要求****1、所投产品部件使用食品级材料，提供食品接触产品安全认证证书。（必须体现所投型号）。**[WY9CPU9ILVT}[`T%EB@)4V | 2台 |
| 1-8 | **安装** |  | 设备安装费用 、预埋排水管  | 2台 |
| 1-9 | **材料费用** |  | 漏电开关、进水管、排水管、供电线路等 | 2台 |