**网上竞价文件**

**项目编号：JJZB-2023-22**

**项目名称：福建省福清监狱2023-2024年度日常更换用摄像头和门禁等配件采购项目**

**采购人：福建省福清监狱**

**福建省智信招标有限公司**

**二〇二三年七月**

**第一章 网上竞价邀请函**

福建省智信招标有限公司现邀请合格的供应商对以下采购项目进行网上竞价。

1、项目编号：JJZB-2023-22

2、项目名称：福建省福清监狱2023-2024年度日常更换用摄像头和门禁等配件采购项目

3、竞价采购标的名称、数量及技术参数要求等详见“竞价采购说明一览表”。

4、合同包总数：1

5、公告起始时间：2023年07月19日

 6、报名起始时间：2023年07月19日09:00:00

 7、报名截止时间：2023年07月24日17:30:00

 8、竞价起始时间：2023年07月25日09:00:00

 9、竞价截止时间：2023年07月25日11:00:00

 10、潜在供应商应在竞价公告规定的报名时间内进行报名，方为有效报名，且公司名称应与竞价时的公司名称一致，本招标公司不接受未报名的潜在供应商竞价，且可以不予以书面通知竞价文件更改补充内容等（如果有的话）。下载竞价文件及上传报价文件网址：http://www.fjzxzb.com

11、有关本项目采购的相关信息（包括网上竞价文件若有修改）福建省智信招标有限公司都将在中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn/)、福建省智信招标有限公司(http://www.fjzxzb.com)上公布，请潜在竞价人随时关注相关网站，以免错漏重要信息。

**12、竞价文件售价0元**，在竞价文件获取期限内，各潜在竞价人可直接从采购公告附件中获取。

**13、联系方式**

采购人联系方式

采购人名称：福建省福清监狱

地 址：福清市镜洋镇北张口

联系人：陈警官

电话：0591-85316920

采购代理机构联系方式

采购代理机构名称：福建省智信招标有限公司

地 址：福建省福州市鼓楼区五四路159号世界金龙大厦14层A区单元

联系人：王凯霞

电 话：0591-87616211转805

电子信箱：zhixin019@126.com

**14、竞价操作流程等详见**http://new.fjzxzb.com/newlist.aspx?id=2。

**第二章 竞价采购说明一览表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **包号** | **品目号** | **项目名称** | **合同期限** | **单价最高限价（含税）(元)** | **总价最高限价（含税）(元)** |
| 1 | 1-1 | 福建省福清监狱2023-2024年度日常更换用摄像头和门禁等配件采购项目 | 一年 | 150000.00 | 150000.00 |
| 合计(大写)：人民币壹拾伍万元整 | ¥150000.00 |

**注：**

**（1）以上项目所列价格为采购预算的最高限价,竞价人提交的报价总价不能超过竞价文件的总价最高限价，报价单价不能超过竞价文件的单价最高限价，否则，视为无效报价。**

（**2）供应商必须保证所投产品具有在中国境内的合法使用权和用户保护权，有属于国家强制性要求（如3C等）的产品必须符合国家强制性认证规定。货物的制造标准及技术规范等有关资料必须符合国家相关标准、规范要求。**

**（3）根据财政部、国家发展改革委《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，台式计算机，便携式计算机，平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机，空调机组，专用制冷、空调设备，镇流器，空调机，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备，视频设备，便器，水嘴品目为政府强制采购的节能产品{具体品目以《节能产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕19号）中“★”标注为准}。若竞价人所投产品属于政府强制节能产品的，在报价文件中须提供所投政府强制节能产品由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书复印件，否则视为无效报价**

**（4）采购单位在提出采购需求时有指定品牌的，所报品牌需在采购单位选定的品牌范围内；**

**（一）资格标准**

1、凡在中国境内注册具有法人资格，有能力提供招标内容及服务的代理商或制造商。（供应商须提供合格有效的营业执照副本复印件）。

2、供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，并提供下列证明材料：

A、财务状况报告：2022年度企业财务报表或2022年度会计事务所出具的审计报告或银行资信证明文件复印件；

B、近期（提交报价文件截止时间前六个月（不含竞价截止时间的当月）任意一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料；

C、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及无行贿犯罪的书面声明；

D、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明函。

3、供应商须提供“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）信用信息查询无严重违法失信行为信息记录的打印件（或截图）。

 4、财务状况报告、依法缴纳税收和依法缴纳社会保障资金的相关材料要求（竞价文件其他地方要求与本条款要求不一致的，以本条款要求为准）：(1)供应商在报价文件中可自行选择是否提供资格承诺函 （格式详见附件），若按附件内容要求提供资格承诺函，无需在报价文件中提交财务状况、缴纳税收和社保资金缴纳证明材料，采购人有权在签订合同前要求 成交供应商提供相关证明材料以核实 成交供应商承诺事项的真实性。供应商应当遵循诚实守信的原则，不得作出虚假承诺，承诺不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依法追究相关的法律责任。（2）若不提供本承诺函的，应按竞价文件要求提供相应的证明材料。（3）供应商可刪减承诺事项，如刪去承诺第1项的，则应按竞价文件要求提供财务状况报告。

5、本项目不接受联合体。

注：供应商必须同时满足以上所有的资格要求并提供资料，所有提供的相关资质证明文件应属法定有效期内的，若发生变更的，应按有关规定办理完变更手续后方可参加竞价，并以发证机关核准的变更为准，否则按无效文件处理。所有资格证明文件复印件应是清晰的并加盖供应商公章。

依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

**（二）技术和服务要求**

**一）服务要求**

成交供应商为福清监狱提供摄像头和门禁等配件采购及安装服务，成交供应商接到采购人耗材需求后应保证第一时间把货物送达指定地点并进行安装调试直至正常使用，费用据实结算。全天候7\*24小时保质保量的完成全年的采购调试安装任务。成交供应商应在到货后8小时内安装调试完毕、指导操作流程并通过验收，保证产品正常使用（设备安装调试未涉及到有10米以上线路敷设工程时，安装调试费用由成交供应商负责）。若产品出现问题，成交供应商应于接到福清监狱工作人员通知后24小时内到达指定地点进行处理，并解决问题。

**二）合同期限及金额**

合同期限一年。费用按实结算，结算总金额不超过本项目预算金额人民币 150000 元（大写：壹拾伍万元整）；若在合同期内采购总金额已经达到本项目预算总金额，则本合同自动终止；合同价款为含税价格且包括成交供应商履行合同所产生的一切费用,包括但不限于货物运输、包装、制作、安装及退换货物所产生的一切费用等。本项目实际结算以实际供货量跟实际结算单价为准，实际结算单价=基准单价×（1-成交下浮率），实际供货量以采购人实际需求为准，实际结算不可超总预算(15万元)。

**三）采购清单（注：清单中涉及规格、尺寸、体积、重量等要求未规定偏离的，允许偏离±1%）**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **性能指标** | **单位** | **数量** | **单价最高限价/基准单价（含税）** |
| 1 | 双门门禁控制器 | 1、压力：100g—1000g；MAX=10Kg；2、次数：10万次（以上）； 3、电压：DC7V--35V（伏）；4、电流：不刷卡时110--150mA；5、刷卡驱动继电器、蜂鸣时 <50mA；6、纹波允许：>500mV/1KHz；7、瞬间干扰吸收：>2000V/60。 | 台 | 1 | 2300 |
| 2 | 门禁读卡器 | 1、读卡类型：ID卡； 2、声音提示：蜂鸣器；3、按键：机械式按键；4、工作电压：DC 12V；5、液晶显示器：支持STN显示屏，分辨率为128\*64点；6、LED指示灯：支持LED指示灯；7、外形尺寸：126.5\*94.5\*24（mm）；8、工作电流：0.17A(max)（无负载状态）；9、合法卡存储：≥3000张；10、刷卡记录容量：≥1万；11、通讯方式：TCP/IP；12、工作温度：-20℃~＋65℃；13、工作湿度：10%至90%(在不凝结水滴状态下)；14、防水等级：室内，不防水。 | 个 | 1 | 252 |
| 3 | 双门门禁控制器 | 微处理器≥32 位，稳定运行≥180MHZ，达到 200MIPS 运行效率，内嵌 Linux 操作系统，固化存储，采用 CPLD、FLASH 等技术，集成度高、容量大、信息可靠不丢失，TCP/IP 通讯，通讯速率≥10/100MB，跨网段、跨区域实现大规模门禁系统，支持局域网、VPN 网、企业专网等多种组网方式，实现大规模多级管理、监控门禁统。1、存卡数量100000张；支持警务通；2、至少存储200000条刷卡记录；3、外形尺寸：250L\*150W\*20H（mm），定制成集中控制箱；4、环境温度：-30℃~+75℃；5、通讯方式：RS485；RS232；TCP/IP； 6、电源输入：DC220V额定功耗20W； 7、支持多种开锁模式、支持AB虚拟换证功能； 8、支持双门以上互锁功能；9、可实现与视频监控的联动； 10、宵禁模式和工作模式可自动切换；11、支持一健戒严。 | 台 | 1 | 2776 |
| 4 | 门禁读卡器 | 1、读写卡类型：CPU，支持警务通功能；2、读写时间小于0.5秒； 3、外形尺寸：25L\*10W\*8H（mm）；4、电源输入：15VDC 500mmA；功率3W； 5、环境温度：-30~+55℃；6、防水不锈钢防暴键盘，可支持全天候户外使用，键盘寿命高达三百万次；7、控制器与读头实现ID捆绑；8、支持在线升级； 9、防拆、防爆及二级防雷； 10、支持刷卡、虚拟换卡与密码等多种认证方式；11、反胁迫密码功能。 | 个 | 1 | 1126 |
| 5 | 门禁锁 | 1、上锁方式：通电上锁；2、适用配套：适用于楼宇门、防火门防盗门，办公；3、门、消防通道门智能门禁系统；4、面板材质：电镀；5、锁芯材质：纯铜；6、开锁电流：0.5A；7、开锁电压：12V；8、重量：1.5KG；9、运转次数：50万次以上。 | 把 | 1 | 359 |
| 6 | 单门磁力锁 | 1、锁体尺寸:238L\*25W\*45H（mm）；2、吸板尺寸:182L\*38W\*12.5H(mm)；3、最大拉力:280kg；4、输入电压: 12VDC；5、工作电流:340mA；6、产品重量:21KG；7、适用门型:木门、玻璃门、金属门、防火门。 | 把 | 1 | 199 |
| 7 | 单门磁力锁LZ型支架  | 1、L型支架尺寸:长238x宽30x厚47(mm)；2、适用电锁:磁力锁系列；3、Z型支架尺寸:长185x宽44x厚50(mm)；4、适用门型:支持内开式木门、金属门；5、选用材料:需采用高强铝合金，表面喷沙氧化处理；6、产品重量:≤0.77KG；7、开门方式:90度开门。 | 付 | 1 | 95 |
| 8 | 电插锁 | 1、产品尺寸：238Lx30Wx47H(mm)；2、工作电流：启动电流≤1.1A，工作电流≤0.15A；3、信号输出：锁状态侦测信号输出锁；4、舌尺寸：15mm；5、适用门型：门框和门扇在同一平面下；6、输入电压：DC12V。 | 个 | 1 | 167 |
| 9 | 闭门器 | 1、调速方式：二段调速；2、产品重量：≈1.4KG；3、产品功能：不定位；4、产品承重：85KG；5、产品材质：铝铸；6、机芯孔距：（188\*19）mm；7、适用范围：木门、防盗门。 | 个 | 1 | 214 |
| 10 | 急停按钮控制盒 | 1、触点电阻：≤50mΩ(初始值）；2、机械寿命：瞬动型：100万次，其它：10万次；3、电寿命：瞬动型：AC 50万次、DC 25万次，其它：10万次；4、防护等级：IP40。 | 个 | 1 | 14 |
| 11 | 千兆光模块 | 1000BASE-LX mini GBIC转换模块（1310nm），10km。 | 个 | 1 | 524 |
| 12 | 万兆光模块 | 万兆单模光模块，波长1310nm,传输距离10KM。 | 个 | 1 | 1369 |
| 13 | 监控硬盘 | 容量4T,与现有监控平台存储设备高度兼容。 | 个 | 1 | 2583 |
| 14 | 监控硬盘 | 容量6T,与现有监控平台存储设备高度兼容。 | 个 | 1 | 3583 |
| 15 | 监控硬盘 | 容量8T,与现有监控平台存储设备高度兼容。 | 个 | 1 | 4583 |
| 16 | 高清网络半球摄像机 | 1、采用≥1/2.8英寸逐行扫描200万像素图像传感器，水平解像力≥1100线，镜头支持2.8mm、4.0mm、6.0mm定焦可选。2、红外灯可在低照度下手动或自动开启，智能红外红外夜视距离≥100m，支持最低照度：彩色≤0.005lx、黑白≤0.0001lx。3、三码流设置1920×1080@30fps，码率为2Mbps；1280×720@30fps，码率为1Mbps；720×576@30fps，码率为1Mbps。4、支持H.265、H.264、MJPEG编码协议。5、支持宽动态、透雾、图像镜像、逆光补偿，自动增益控制功能。6、支持越界入侵、区域入侵、进入区域、离开区域、徘徊检测、快速移动、人员聚集、非法停车、遗留物检测、人脸抓拍、物品移除检测、场景变更、虚焦侦测、客流统计等智能检测功能。7、支持网关ARP绑定功能：设备支持通过IE浏览器添加并绑定设备所在网段网关的MAC地址，当其他终端设备访问该设备时，若使用正确网关MAC地址时，则可以正常访问设备，若使用错误网关MAC地址，则不能访问设备。**（须提供国家认可的质量检测机构出具的检测报告。）**8、支持OSD显示功能：字体可设置为不同像素，字体颜色描边、正常、背景、空心可设置，字符区域对齐、最小边距可设置，叠加OSD可在屏幕中滚动显示。**（须提供国家认可的质量检测机构出具的检测报告。）**9、提供DC12V电源输入口，支持正负极反插功能，满足长时间在±35％电压波动电网中工作。10、支持20％抗丢包能力，IPC图像效果良好。11、适用-35～60℃温度环境工作。 | 个 | 1 | 1050 |
| 17 | 高清广角半球摄像机 | 1、 采用≥1/2.8英寸逐行扫描500万像素图像传感器，水平解像力≥1800线，焦距2.1mm。2、摄像机提供≥1路RJ45网络接口，≥1路RS485接口，≥1路BNC接口，≥2路告警输入，≥1路告警输出，≥2路音频输入，≥1路音频输出，支持内置拾音器和扬声器，DC12V或POE供电。3、最低照度：彩色≤0.005lx、黑白≤0.0005lx。4、设备支持五码流，主码流：2592×1944@30fps；第二码流：1920×1080@20fps；第三码流：720×576@10fps；第四码流：1920×1080@20fps；第五码流：720×576@10fps。5、支持前端存储，最大支持256GB TF卡。6、亮度鉴别等级≥11级，亮度信号信噪比≥58dB；具有前端畸变矫正功能。7、设备支持移动侦测、越界入侵、进入区域、离开区域、区域入侵、徘徊检测、快速移动、人员聚集、物品搬移、物品遗留、遮挡检测、虚焦检测、场景变更、人脸检测、客流量统计等智能识别检测功能。8、具有人脸抓拍功能，可对经过设定区域的行人进行人脸检测和人脸跟踪，当检测到人脸后，可抓拍人脸图片，抓拍图片数量可设，可设置抓拍人脸小图。**（须提供国家认可的质量检测机构出具的检测报告。）**9、支持OSD显示功能：叠加的OSD支持在屏幕中滚动显示，支持在视频图像叠加图片；具有循环过滤功能：具有循环过滤设置选项。**（须提供国家认可的质量检测机构出具的检测报告。）**10、支持支持移动侦测功能，当设定侦测区域内有目标移动时，可在客户端给出报警提示，可同时支持18×22个区域的移动侦测；支持认证模式设置检查，在客户端软件或IE浏览器下，具有认证模式设置选项，包括（无、basic和digest）三种设置选项。**（须提供国家认可的质量检测机构出具的检测报告。）**11、具有宽动态条纹抑制设置选项。12、支持添加并绑定设备所在网段网关的MAC地址，当其他终端设备访问该设备时，若使用正确网关MAC地址时，则支持正常访问设备，若使用错误网关MAC地址，则不能访问设备。**（须提供国家认可的质量检测机构出具的检测报告。）**13、支持低拖影曝光设置功能：具有低拖影曝光模式。14、适用-40～60℃温度环境工作；≥IP67防护等级，≥IK10机械防撞等级。 | 个 | 1 | 1930 |
| 18 | mini网络半球(带拾音器） | 1、 采用≥1/2.7英寸逐行扫描200万像素图像传感器，支持5倍光学变焦，内置(2.7~21.6)mm电动变焦镜头；内置GPU芯片。2、 最低照度：彩色≤0.005lx、黑白≤0.0005lx，水平分辨率：≥1100TVL。3、支持H.264、H.265、MPEG-4视频编码标准；支持三码流，主码流≥1920×1080@30fps。4、具有≥1024个预置位，存预置位和调用预置位功能正常。5、支持宽动态、走廊模式、透雾、图像镜像、逆光补偿功能。6、支持越界检测、区域入侵、进入区域、离开区域、徘徊检测、快速移动、人员聚集、非法停车、遗留物检测、物品移除、场景变更、图像虚焦、人脸检测、客流统计等智能识别检测功能。7、内置MIC/扬声器位于云台上，可跟随云台转动。**（须提供国家认可的质量检测机构出具的检测报告。）**8、具有友好密码功能，开启时同网段可使用出厂密码访问摄像机，关闭时同网段需使用复杂度为高的密码（至少8位，由大小写字母、数字和特殊字符组成）登陆和访问摄像机，提升安全性。**（须提供国家认可的质量检测机构出具的检测报告。）**9、支持网关ARP绑定功能：设备支持通过IE浏览器添加并绑定设备所在网段网关的MAC地址，当其他终端设备访问该设备时，若使用正确网关MAC地址时，则可以正常访问设备，若使用错误网关MAC地址，则不能访问设备。**（须提供国家认可的质量检测机构出具的检测报告。）**10、支持透雾、数字降噪、强光抑制与白平衡功能。11、支持前端存储卡热插拔、支持最大400GB TF 卡。12、外壳防护等级达到≥IP67，防暴等级IK10。13、防雷≥6KV，温度-40～70℃，湿度≥90%。14、支持POE供电，宽电压适应性DC12V±35%。 | 个 | 1 | 2200 |
| 19 | 高清网络枪机 | 1、采用≥1/2.8英寸逐行扫描200万像素图像传感器；焦距范围：4mm、6mm、8mm、12mm可选。支持POE。2、最低照度检验：彩色≤0.0005lx；黑白≤0.0001lx。3、分辨力≥1100线，亮度≥11级，信噪比≥60dB，照度适应范围：≥135dB。4、支持三码流功能，可同时输出主码流：1920×1080@30fps，2Mbps；子码流：1280×720@30fps，1Mbps；第三码流：352×288@30fps，1Mbps。5、在红外模式下，可识别距设备250m处人体轮廓。6、支持走廊模式、强光抑制、数字降噪、区域曝光、智能红外、场景变更、虚焦检测、感兴趣区域、区域遮盖等功能。7、支持在视频遮挡、存储器满、网络断开、IP冲突时，可给出报警提示。8、可支持内置数字证书，并支持采用数字证书对解码秘钥进行加密；启用视频内容保护功能后，视频码流中的解码秘钥应能够周期性动态变化。**（须提供国家认可的质量检测机构出具的检测报告。）**9、支持移动侦测功能：在设定的侦测区域内具有目标移动时，可在客户输出报警提示，最多可设置18×22个移动侦测区域。**（须提供国家认可的质量检测机构出具的检测报告。）**10、支持自动检测配置的FTP和Email参数下发是否正确并给出提示。11、支持通过IE浏览器或客户端软件设置身份验证模式，设置选项包括无、Basic和Digest三种。12、支持IP地址访问控制功能：允许/禁止模式下，只有添加到允许/禁止列表中的IP地址才能访问设备，允许/禁止列表最多可添加32个IP地址。13、具有同时输出两（多)路码流或存储一路的同时输出另一路在图像格式、压缩编码格式或压缩码率等参数上有所不同并可独立设置的视频码流的功能。14、具有8 行字符显示；颜色、描边、背景、空，心等样式可设置；叠加的OSD 可以在屏幕中滚动显示；可以叠加图片格式的OSD。**（须提供国家认可的质量检测机构出具的检测报告。）**15、设备支持添加并绑定设备所在网段网关的MAC地址，当其它终端设备访问设备时，若使用正确的网关MAC地址即设备绑定的MAC地址可以正常访问设备；当使用错误的网关MAC地址即不是设备绑定的MAC地址则不能访问设备。**（须提供国家认可的质量检测机构出具的检测报告。）**16、支持友好密码功能，设备启用友好密码功能策略时，与设备处于同一网段的地址可以使用设备出厂密码登录和访问设备，跨网段的地址只能使用复杂度为高的密码（至少8位，由大小写字母、数字和特殊字符组成）登录和访问设备；关闭友好密码功能策略时，与设备处于同一网段的地址和跨网段的地址都只能使用复杂度为高的密码登录和访问设备。**（须提供国家认可的质量检测机构出具的检测报告。）**17、摄像机能够在-40～+70℃的环境下正常工作。 | 个 | 1 | 1046 |
| 20 | 高清网络枪机 | 1、≥1/3英寸逐行扫描400万像素CMOS图像传感器，焦距范围：2.7～13.5mm，电动变焦。2、具有≥1个RJ45接口、≥1个音频输入接口、≥1个音频输出接口、≥1个报警输入接口、≥1个报警输出接口、≥1个TF卡槽，内置Mic，内置≥1个GPU芯片。3、最低照度：彩色≤0.0005lx；黑白≤0.0001lx。4、支持三码流功能：主码流：2592×1944@25fps，3Mbps；子码流：1920×1080@30fps，2Mbps；第三码流：704×576@30fps，1Mbps。5、动态范围≥105dB，水平分辨力≥1800TVL，亮度信噪比≥60dB。6、红外夜视距离≥100米。7、具有人脸抓拍功能，可对经过设定区域的行人进行人脸检测和人脸跟踪，当检测到人脸后，可抓拍人脸图片，抓拍图片数量可设，可设置抓拍人脸小图；可通过IE浏览器开启或关闭人脸优选功能，开启后具有效果优先或速度优先设置选项。**（须提供国家认可的质量检测机构出具的检测报告。）**8、支持在视频遮挡、存储器满、非法访问、网络断开、IP冲突时给出报警提示。9、具有亮度、对比度、饱和度和锐度设置选项。10、具有宽动态自动切换功能，当环境亮度变化时，可自动开启/关闭宽动态。11、可支持内置数字证书，并支持采用数字证书对解码秘钥进行加密；解码密钥应能周期性变化。**（须提供国家认可的质量检测机构出具的检测报告。）**12、可通过IE浏览器添加并绑定设备所在网段网关的MAC地址，当其它终端设备访问设备时，若使用正确的网关MAC地址即设备绑定的MAC地址则可以正常访问设备；当使用错误的网关MAC地址即不是设备绑定的MAC地址则不能访问设备。**（须提供国家认可的质量检测机构出具的检测报告。）**13、支持友好密码功能，与设备处于同一网段的地址可以使用出厂密码登录和访问设备，跨网段的地址只能使用复杂度为高的密码（至少8位，由大小写字母、数字和特殊字符组成）登录和访问设备。14、支持电源备份功能，同时采用DC12V和POE供电，当一路电源停止供电后，设备正常工作。15、电源电压在DC12V±35%范围内变化时，设备能正常工作。16、在工作环境-35～60℃下能正常工作。17、外壳防护能力≥IP68。 | 个 | 1 | 1560 |
| 21 | 声光警戒筒机（带拾音器） | 1、≥1/3英寸逐行扫描400万像素CMOS图像传感器，镜头焦距4.0mm/6.0mm/8.0mm可选。2、内置CPU/GPU/NPU 一体化芯片，具有不少于1个拾音器、≥1 个扬声器，≥1个RJ45 接口、≥1个音频输入接口、≥1个音频输出接口、≥1个报警输入接口、≥1个报警输出接口、≥1个SD 卡槽。3、智能双光补光，红外。4、内嵌深度智能算法，可进行多种行为分析，且支持机非人检测。5、最低照度：彩色≤0.0005lx；黑白：≤0. 0001lx。6、区域增强(ROI)功能，提高低带宽网络环境下重点区域图像质量，支持自适应透雾，摄像机能根据雾霾严重程度，自适应调节透雾等级。7、具有宽动态自动切换设置选项，在环境亮度变化时，可自动进行关闭／开启切换。8、具有人脸抓拍功能，可对经过设定区域的行人进行人脸检测和人脸跟踪，当检测到人脸后，可抓拍人脸图片，抓拍图片数量可设， 可设置抓拍人脸小图。**（须提供国家认可的质量检测机构出具的检测报告。）**9、通过IE 浏览器或客户端软件设置登录密码时，可自动提示所设密码的复杂度，包括高、中、低三种。10、可通过IE浏览器添加并绑定设备所在网段网关的MAC地址，当其它终端设备访问设备时，若使用正确的网关MAC地址即设备绑定的MAC地址则可以正常访问设备；当使用错误的网关MAC地址即不是设备绑定的MAC地址则不能访问设备。**（须提供国家认可的质量检测机构出具的检测报告。）**11、可支持内置数字证书，并支持采用数字证书对解码秘钥进行加密；视频码流中的解码密钥应能够周期性动态变化。**（须提供国家认可的质量检测机构出具的检测报告。）**12、可对监控区域内出现的单辆自行车、电瓶车、三轮车、机动车及行人进行抓拍。13、具有双向语音对讲和单项语音广播功能。14、宽温设计，温度范围-30℃~60℃。15、防护等级≥IP66。 | 个 | 1 | 1545 |
| 22 | 高清网络球机 | 1、≥1/2.8英寸逐行扫描200万像素CMOS图像传感器，5~165 mm电动变焦，≥25倍光学变倍。2、内置≥1个GPU芯片，具有不少于1个RJ45网络接口，≥1个CVBS接口，≥2个报警输入接口，≥1个报警输出接口，≥1个音频输入接口，≥1个音频输出接口，≥1个SD卡槽。3、最低照度：彩色：≤0.0005lx，黑白：≤0.0001 lx；4、在同一静止场景、相同图像参数，开启高级模式与普通模式相比，码率节约90%；5、在设定的侦测区域内具有目标移动时，可在客户端给出报警提示，可同时支持18×22个区域移动侦测。6、样机和客户端之间用300m网线连接，在客户端连续发送1000个数据包，重复测试3次，每次丢包数应小于1个。7、可通过IE浏览器或客户端软件设置身份认证模式，包括无、Basic和Digest三种模式。8、可支持内置数字证书，并支持采用数字证书对解码秘钥进行加密。**（须提供国家认可的质量检测机构出具的检测报告。）**9、启用视频内容保护功能后，视频码流中的解码秘钥能够周期性动态变化。**（须提供国家认可的质量检测机构出具的检测报告。）**10、可通过IE浏览器添加并绑定样机所在网段网关的MAC地址，当其它终端设备访问样机时，若使用正确的网关MAC地址即样机绑定的MAC地址则可以正常访问样机；当使用错误的网关MAC地址即不是样机绑定的MAC地址则不能访问样机。**（须提供国家认可的质量检测机构出具的检测报告。）**11、通过红外补光，可识别距样机400m处的目标。12、支持行为分析触发后联动聚焦、目标跟踪、报警上传，发送邮件，联动录像，辅助输出等多种报警触发方式，支持联动目标跟踪。13、具有8行字符显示，字体可设置为32×32像素、48×48像素、64×64像素、72×72像素、96×96像素、128×128像素等模式；字体颜色、描边、背景、空心等样式可设置叠加的OSD可以在屏幕中滚动显示。可以叠加图片格式的OSD。**（须提供国家认可的质量检测机构出具的检测报告。）**14、防护等级：≥IP67。 | 个 | 1 | 5583 |
| 23 | 红外高清球机 | 1、采用≥1/1.8英寸逐行扫描≥400万像素CMOS图像传感器，焦距范围：（6-198）mm，≥33倍光学变倍。2、具有不少于1个RJ45接口、≥1个音频输入接口、≥1个音频输出接口、≥1个SD卡槽、≥1个BNC接口，≥2个报警输入接口、≥1个报警输出接口。3、图像分辨率最高≥2560×1440@30fps，水平解像力≥1400TVL，亮度等级≥11级，亮度信号信噪比≥60dB，动态范围检验≥106dB，网络延时≤120ms。4、最低照度彩色：≤0.001lx，黑白：≤0.0001lx。5、支持红外灯补光，红外补光灯可定时或自动开启，开启后可识别距离样机≥400m处人体（1.7m×0.5m）轮廓。6、支持SD卡热插拔， SD卡中图片和录像分区域存放，录像文件可通过指定客户端软件进行播放，最大支持256GB SD卡。7、支持电子罗盘，实时感知摄像机的位置、方向、俯仰角度等，并配合后端，实现动态可视域监控。8、在IE浏览器下，具有光学透雾设置选项，可设置自动、关闭、开启三种模式；透雾等级1-9级可调；当样机检测到雾浓度达到设定的阈值时,可自动在数字透雾和光学透雾之间进行切换。9、在同一静止场景、相同图像参数，样机开启高级模式与普通模式相比，码率节约90%。10、水平范围：360°；水平速度0.1°/s~240°/s；预置位速度：300°/s，垂直范围：-15°~90°(自动翻转)；垂直速度：0.1°~160°/s；预置位速度：240°/s。11、设备支持区域入侵、停车检测、越界检测、人员聚集、进入区域、离开区域、快速移动、物品搬移、物品遗留、徘徊检测等智能分析行为达到设定的阈值时，给出报警提示，支持行为分析触发后联动聚集，目标跟踪、报警上传，发送邮件，联动录像、辅助输出等多种报警触发方式；支持联动目标跟踪。12、可通过IE浏览器或客户端软件设置身份认证模式，包括无、Basic和Digest三种模式。13、当触发报警时，视频帧率应自动调整至设定值，设定范围1/16~30fps。14、设备可分别对在监视画面中进入和离开的人数进行统计，可通过IE浏览器配置进入、离开人数报警阈值，并可在监视画面上显示当前统计人数，当人数超过设定阈值时可上报平台。15、可叠加8行字符，字体可设置为32×32像素、48×48像素、64×64像素、72×72像素、96×96像素、128×128像素模式，字体颜色、描边、背景、空心等可设置，叠加字符可在屏幕中滚动显示；可叠加图片格式的OSD。**（须提供国家认可的质量检测机构出具的检测报告。）**16、启用友好密码功能策略时，与样机处于同一网段的地址可以使用样机出厂密码登录和访问样机；跨网段的地址只能使用复杂度为高的密码（至少8位，由大小写字母、数字和特殊字符组成）登录和访问样机。**（须提供国家认可的质量检测机构出具的检测报告。）**17、支持帧率动态控制功能，当监视画面无运动物体时视频帧率自动调整到最低设定值；当检测到有运动物体时，视频录像帧率自动调整至最高设定值。**（须提供国家认可的质量检测机构出具的检测报告。）**18、通过提取样机通信网络数据包方式获得的经过数字随机混淆处理的视频码流无法正常播放。**（须提供国家认可的质量检测机构出具的检测报告。）**19、可支持内置数字证书，并支持采用数字证书对解码秘钥进行加密。**（须提供国家认可的质量检测机构出具的检测报告。）**20、设备防护等级IP68，工作环境温度-40℃~65℃。 | 个 | 1 | 6096 |
| 24 | 筒机支架 | 定制 | 个 | 1 | 104 |
| 25 | 球机支架 | 定制 | 个 | 1 | 138 |
| 26 | 拾音器 | 1、拾音范围：5-40平方米。2、音频传输距离：200米。3、灵敏度：-43dB。4、频率响应：20Hz～20KHz。5、指向特性：全指向性。6、信噪比：58dB。7、动态范围：74B(1KHz at Max dB SPL)。8、最大承受音压：11dB SPL（1KHz，THD≤1%）。9、输出阻抗：600欧姆非平衡。10、输出信号幅度：2.5Vpp/81dBSPL。11、麦克风：全向麦克风。12、信号处理电路：采用高保真/低噪声处理芯片。13、保护电路：8KV Air contact ESD、雷击保护、电源极性反接保护。14、驱动能力：支持内置前置放大电路，可直接驱动耳机。15、连接方式：支持1个3.5mm音频接口，2条引线。16、传输线缆：3芯0.5mm²RVVP屏蔽电缆。17、电源电压：直流稳压电源DC 12V。（9V--15V）。 | 个 | 1 | 220 |
| 27 | 5V1A电源 | 支持各厂家监控摄像机，符合国家强制标准。 | 个 | 1 | 30 |
| 28 | 12V3.3A电源 | 支持各厂家监控摄像机，符合国家强制标准。 | 个 | 1 | 111 |
| 29 | 12V开关电源 | DC12V，支持各厂家监控摄像机，符合国家强制标准。 | 个 | 1 | 98 |
| 30 | 24V球机电源 | AC24V，支持各厂家监控摄像机，符合国家强制标准。 | 个 | 1 | 109 |
| 31 | 门禁信号线 | RVV5\*0.75，符合国家强制标准。 | 米 | 1 | 6 |
| 32 | 光纤收发器 | 1个10/100/1000Mbps自适应RJ45电口，1个1000Mbps SC光口，最大传输距离3kM，非网管型光纤收发器，与RG-FC11G-3B或者RG-FC14G-3B配套使用，可配合RG-FCR14收发器机架使用。 | 对 | 1 | 412 |
| 33 | 六类网络面板+模块双口 | 六类网络面板+模块，符合国家强制标准。 | 套 | 1 | 61 |
| 34 | 网络线（超五类） | 超五类网线305米，符合国家强制标准。 | 箱 | 1 | 690 |
| 35 | 网络线（超六类） | 超六类网线305米，符合国家强制标准。 | 箱 | 1 | 878 |
| 36 | 电源线 | RVV2\*1.0，符合国家强制标准。 | 米 | 1 | 5 |
| 37 | 电源线 | RVV3\*1.5，符合国家强制标准。 | 米 | 1 | 8 |
| 38 | PVC线管 | 20mm，符合国家强制标准。 | 米 | 1 | 3 |
| 39 | PVC线管 | 25mm，符合国家强制标准。 | 米 | 1 | 7 |

**（三）商务条件**

**1、交付地点：福建省福清监狱指定地点（具体地址以签订合同为准）。**

**2、服务期限：一年。**

**3、交付条件：验收合格后。**

****4、是否收取履约保证金：**是。履约保证金百分比：5%。说明：成交供应商在签订采购合同前应向采购人缴纳预算总金额的5%作为履约保证金，该履约保证金于合同约定全部事项履行完毕后且成交供应商无违约的前提下无息退还。如属于小微企业，收取预算总金额3%作为履约保证金。**

**5、是否邀请供应商参与验收：否**

**6、付款方式：按实供货物和服务次数按实结算，成交供应商送货完毕并经福清监狱验收合格设备正常运行后，由成交供应商及时开具合法有效的等额增值税普通发票及相关材料，福清监狱在收到成交供应商合法有效的相同金额增值税普通发票后，及时办理报销手续并将结算价款汇入合同中约定的成交供应商账户。如成交供应商不提供上述发票或提供发票不合格，采购人顺延付款期限且不承担任何责任。**

**7、质量要求、技术标准和验收条件**

**7.1质量要求：**成交供应商所提供的货物必须是原厂原包装，质量必须符合现行国家标准或行业标准以及原厂出厂标准（以说明书为准），对于有强制性标准的必须使用强制性标准。对于质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。除此之外，福清监狱有要求的，成交供应商的货物质量还须符合福清监狱的要求条件，如货物不符合本合同中约定的要求，福清监狱有权拒绝接受，成交供应商还需承担因此所造成的福清监狱的损失。若成交供应商提供的产品无法达到福清监狱日常使用要求，经过换货、调试后仍未改善，应福清监狱要求，成交供应商应退还收取的费用，并且福清监狱有权对不足的货物部分另行采购，另行采购所发生的费用（包括采购物资费、交通费等）全部由成交供应商承担。

**7.2技术标准：**成交供应商需提供相关产品的相关合格证等文件。

**7.3验收条件/方法：**

7.3.1成交供应商将货物配送到福清监狱指定地点后，由福清监狱、成交供应商指定人员共同进行到货验收确认，确认产品、名称、数量、型号及规格正确，包装完好，并在送货单上签收确认。验收过程中发现与货物清单规格不一致的，福清监狱有权拒收。

7.3.2鉴于货物的验收仅限于货物的外包装、数量、品目等初步外观内容，福清监狱在实际使用货物过程中发现货物不符合合同约定的质量标准的，在合同保修期内成交供应商应无条件予以配合免费退货、换货或修理。

7.3.3成交供应商应负责免费安装、调试等，并由双方在验收单上对货物验收情况、安装调试予以记载并签字确认，安装过程中出现的一切安全责任及财产损失或人身损害，均由成交供应商自行负责。

**7.4售后服务条款：**若产品附有售后服务，则售后时长以产品实际售后服务期限为准，若产品不带售后服务，成交供应商应提供为期 壹年 的三包服务（包退货、包更换、包维修，福清监狱可以自行选择退货、换货或修理）。免费保修期内，产品发生质量问题（非正常耗损外），成交供应商提供免费（包括材料费、工时费和运输费等）上门维修或更换直至质量没有问题能正常使用。因人为原因或其他非成交供应商产品质量导致的问题，成交供应商有义务协助福清监狱维修，所需的配件费等由福清监狱支付。保修期满后，成交供应商仍然提供及时、优惠的维修保养服务。维护保养仅收取成本费用，免人工费，且备品备件长期以最优惠的价格供应。

**8、违约责任**

**8.1解除合同违约责任**

签订合同后因成交供应商任何违约行为导致合同无法正常继续履行或提前终止，福清监狱有权不予退还履约保证金，成交供应商还应支付本合同价款30%的违约金，违约金福清监狱可优先从成交供应商货款中扣除。

**8.2逾期交货/付款违约责任**

因成交供应商原因逾期交货或逾期安装的，成交供应商应以如下方式向福清监狱支付逾期违约金（不可抗力除外）：

（1）从逾期交货或安装之日起未超过 3天的，每逾期一天支付合同总价 5 %的违约金；不够一天的时间计为一天，不可抗力因素除外。

（2）从逾期交货或安装之日起超过 3天、不满7天的，每逾期一天支付合同总价 10 %的违约金；不够一天的时间计为一天，不可抗力因素除外。

（3）逾期交货或安装时间超过 7 天，福清监狱有权单方解除本合同，成交供应商应向福清监狱支付合同总价 30 %的违约金。

**8.3货物数量/价格不符违约责任**

（1）成交供应商须按福清监狱要求将足量的货物交付，所送货物少于福清监狱要求，福清监狱应通知成交供应商及时补足，若成交供应商未在约定的时限内补足货物影响福清监狱工作的，成交供应商须支付福清监狱违约金，违约金为当批采购货物总金额的 30 %，且福清监狱有权对不足的货物部分另行采购，另行采购所发生的费用（包括采购物资费、交通费等）全部由成交供应商承担。福清监狱有权从应付货款中直接扣除违约金、另行采购所支出的费用。上述违约事项发生3次以上（含），成交供应商除按约定交纳违约金外，福清监狱有权单方解除合同，不予退还成交供应商的履约保证金。

（2）成交供应商在配送期间，如出现货品配送价与合同价格不符及配送清单与实际货物不符等情况，经福清监狱要求更换并拒不接受的，成交供应商应向福清监狱支付 1000 元的违约金且应按成交报价材料记载的货物和价格承担继续履行、更换货物等责任。上述违约事项发生3次以上（含），成交供应商除按约定交纳违约金外，福清监狱有权单方解除合同，不予退还成交供应商的履约保证金。

**8.4货物质量违约责任**

成交供应商提供的货物质量不符合合同约定的，成交供应商应无条件予以配合免费退货换货，因退换货不及时影响福清监狱工作的，发现一次，成交供应商应向福清监狱支付 3000 元违约金；因产品质量问题造成福清监狱或任何第三方损害的，成交供应商应承担一切损害赔偿、法律责任，福清监狱有权单方解除合同，不予退还成交供应商的履约保证金。

**8.5货物故障维修违约责任**

如因产品质量问题使福清监狱设备出现故障，成交供应商在保修期内接到福清监狱维修电话通知后24小时内须派人到福清监狱单位提供维修或更换服务，如果成交供应商无法按时提供上门维修或更换服务的，福清监狱有权请第三方进行维修，产生的费用从成交供应商的应付货款中扣除；同时成交供应商应向福清监狱支付逾期违约金，违约金为逾期每日 500元。因成交供应商产品质量问题导致福清监狱人身或财产损失的，成交供应商承担全部责任。

**8.6分包/转包违约责任**

成交供应商不得将本项目进行分包或转包，如发现经查实，福清监狱有权单方解除合同并不予退还履约保证金，成交供应商还须向福清监狱支付合同金额30%的违约金。

**8.7进入监管区有关违约责任**

成交供应商人员进入福清监狱监管区的工作人员必须遵守福清监狱的工作制度和监管安全规定，服从福清监狱人员的指挥，不得为罪犯传递信息、现金、手机、毒品、枪支、刀具等违禁品、违规品，若有发现经核查属实的，成交供应商须马上更换工作人员，并视情况向福清监狱支付10000元-20000元的违约金。发生二次（含）以上或造成严重后果的，福清监狱有权单方解除合同并没收履约保证金，成交供应商还应承担相关的法律责任。违约金直接从福清监狱应支付成交供应商的费用中扣除，不足部分，成交供应商应自收到福清监狱通知之日起30日内缴纳。

**8.8诉讼相关费用承担**

（1）若因成交供应商未履行合同项下义务导致福清监狱所产生的一切损失（包括但不限于人身财产的损失、律师费、诉讼费、保全费、鉴定费等），均由成交供应商承担赔偿责任。

（2）合同约定的成交供应商应支付给福清监狱的违约金、赔偿金直接从福清监狱应支付成交供应商的费用中扣除，不足部分，成交供应商应自收到福清监狱通知之日起30日内缴纳，否则福清监狱将依法追究成交供应商的相关法律责任。

**9、违约终止合同**

9.1在合同履行期间，若遇政府部门或上级单位出台有关该项目的政策调整，继续履行合同将违反相关政策文件要求的，福清监狱须提前30日通知成交供应商终止合同，因此造成的合同解除福清监狱不承担违约责任。

9.2有下列情形之一，福清监狱有权单方解除合同并不退还履约保证金，成交供应商还需向福清监狱支付本合同金额30%的违约金：

（1）成交供应商一年内出现 3 次及以上迟延交货；

（2）成交供应商一次迟延交货超过 7 天的；

（3）成交供应商提供的货物质量不符合合同约定且拒绝退货退换货的；

（4）成交供应商一年内出现 3 次以上提供的货物质量不符合合同约定的；

（5）成交供应商无故拒绝履行合同；

（6）若成交供应商配送货品存在假冒伪劣产品、质量缺陷产品、以劣充优、以假充真等情况；

**10、不可抗力**

10.1因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生以及持续期间的充分证据。基于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

10.2合同中的不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾；政府行为、法律规定或其适用的变化或者其他任何无法预见、避免或者控制的事件。

**11、专利权及知识产权**

成交供应商须保障福清监狱在使用该货物或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权等知识产权的指控。如果任何第三方提出侵权指控与福清监狱无关，成交供应商须与第三方交涉并承担可能发生的责任与一切费用。如福清监狱因此而遭致损失的，成交供应商应赔偿该损失。如果发生以上情况，福清监狱先行垫付情况下，则福清监狱有权向成交供应商进行追偿，并要求成交供应商按照合同总金额30%承担违约责任。

**12、保密条款**

12.1成交供应商应当对合同的内容、因履行合同或在合同期间知悉的或收到的福清监狱的财务、技术、产品信息、人员资料或其他工作上的文件资料、工作内容等予以保密，不得向合同以外的任何第三方披露，签订并严格执行《单位保密承诺书》；成交供应商进入福清监狱工作区域的工作人员需签订《个人保密承诺书》，严格履行保密义务。

12.2成交供应商违反本条约定泄露福清监狱的涉密信息的，应承担相应的法律责任，福清监狱将依据有关法律法规进行追责处理，并有权要求成交供应商向福清监狱支付合同总价的30％作为违约金，给福清监狱造成损失的，还应承担赔偿责任。

12.3本条款不因合同届满或解除而失效。

**13、廉政条款**

成交供应商及其工作人员不得有以任何形式行贿福清监狱工作人员的行为，若发现并被核查属实的，福清监狱有权解除合同且不退还履约保证金，情节严重的，成交供应商及其工作人员还要承担相应的法律责任；福清监狱及其工作人员不得索要或接受成交供应商的礼金及吃请等，如有违反廉政纪律等行为的，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理，情节严重的，还应承担相应的法律责任。

**14合同纠纷处理方式**

**14.1合同争议处理方式**

采购人与成交供应商双方必须认真履行合同条款。因合同或与合同有关的一切事项发生争议，由双方友好协商解决，协商不成的，任何一方均可向福清监狱所在地人民法院提起诉讼。由败诉方承担律师费，诉讼费、保全费、交通费等相关合理费用。

**14.2合同补充和修改**

合同生效后，双方对合同内容的变更或补充应采取书面形式，并经双方签字并盖章确认。

**15、合同签订时限：**自成交通知书发出之日起30个日历日内。

**16、本竞价文件未明确的其它约定事项或条款，待采购人与成交供应商签订合同时，由双方协商订立。**

**（四）采购代理服务费**

1、本项目采购代理服务费以预算金额的1%向成交供应商收取。代理服务费缴交账户信息：账户名：福建省智信招标有限公司，账号：087739120100304037933，开户行：中国光大银行福州市杨桥支行。

**第三章 竞价须知**

**一、合格的竞价人**

1、有能力提供竞价公告所述货物及服务的法人、其他组织或者自然人均可能成为合格的竞价人，提供有效的营业执照复印件或其他相应的证明文件；

2、竞价人须提供社会保障资金的相关材料；

3、竞价人须提供无行贿犯罪承诺函；

4、竞价人须提供网上竞价承诺书。

注：(1)社会保障资金的相关材料，是指提交报名截止时间前六个月任一个月（不含报名截止时间的当月）的缴纳社会保险的凭据；或者提供不需要缴纳社会保障资金的相应证明文件或具备依法缴纳社会保障资金的承诺函。(2)提供无行贿犯罪承诺函（书面说明并加盖竞价人公章）。

**二、报名要求**

竞价人在报名截止时间前须提交“合格的竞价人”要求的所有相关材料并加盖公章，并同时提供竞价保证金凭证复印件加盖公章。未按以上要求提交报名材料的竞价人，将导致其竞价资格被拒绝。

**三、竞价须知**

1、本项目**未**经过进口产品论证，采购的货物为国内产品，不接受进口产品竞价。

2、竞价人须打印报价文件签字确认并每页加盖公章后扫描上传报价文件（电子档Jpg或pdf或文件夹压缩包RAR），包括但不限于以下内容：统一社会信用代码营业执照、法人代表授权书(法人及授权人身份证)、财务状况报告（或具备财务状况的承诺函）、近期（提交报价文件截止时间前六个月任意一个月，不含竞价截止时间的当月）依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料（或具备依法缴纳税收及社会保障资金的承诺函）、竞价书、竞价人声明、竞价一览表、售后服务承诺、节能产品政府采购清单相关材料（如果有的话）、3C认证证书（如果有的话）。未按上述条款要求扫描上传报价文件的竞价无效。电子报价文档具有法律效力。

3、竞价人自行承担所有参与报价的全部相关费用，本项目符合采购需求的合格竞价人不足三家的，网上竞价无效。

4、竞价数据以代理机构服务器数据库记录为准，一切因网络通信（包括但不限于计算机及其操作系统的使用，IE浏览器升级，输入法安装调试，控件插件的安装，杀毒软件、木马病毒的排查、网络带宽的延迟及掉线，断网等）造成的竞价数据错误或缺失均与代理机构无关，请各竞价人合理安排上传报价文件的时间，以免造成不必要的损失。

**四、竞价准则**

1、采购代理机构将采购人提出的采购需求在中国政府采购网、福建省智信招标有限公司(http://www.fjzxzb.com)进行发布。网上竞价的报价时限为竞价公告截止后两个小时内，在报价时限截止前，潜在竞价人可通过福建省智信招标有限公司官网网竞平台进行竞价，竞价人首次提交的报价总价不能超过竞价文件的总价最高限价，报价单价不能超过竞价文件的单价最高限价，否则，视为无效报价；在符合采购需求且报价有效的前提下，报价最低者成交（报价相同的，以报价时间优先者成交）。

2、竞价过程中，竞价人每次报价必须比自己上次的报价低。

3、符合以上要求的报价，可以在规定的报价时限内不限次数报价，直到竞价截止时间为止。

4、最终有效报价确认办法

（1）竞价结果在提交的报价文件全部满足竞价文件要求的前提下依据统一的价格要素评定最低报价,按价格最低者成交（报价相同者以时间先后顺序确定）确认。

（2）算术错误将按以下方法更正：

①竞价人在竞价平台提交的最后一次报价与竞价人最后一次上传的报价文件中的报价一览表总价不一致的，以竞价人在竞价平台提交的最后一次报价为准；

②报价一览表中大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

③报价一览表中单价金额小数点或百分比有明显错位的，以报价一览表的总价为准，并修改单价；

④报价一览表中总价金额与按照单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

※同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价应按照以下规定经竞价人确认后产生约束力，竞价人不确认的，其报价无效：对计算错误的内容，以书面形式要求竞价人作出必要的澄清、说明或补正，澄清、说明或补正应由竞价人代表在规定的时间内（一般在半个小时左右，具体要求将根据实际情况在澄清通知中约定）以书面形式提交。

5、竞价人应遵守采购相关法规，若竞价人违反规定，将按有关规定处理。

6、各竞价人的报价须符合《中华人民共和国政府采购法》第二条“采购，是指以合同方式有偿取得货物、工程和服务的行为，包括购买、租赁、委托、雇用等”的相关规定。

7、竞价人已详细审查全部竞价公告，包括修改竞价公告(如有的话)和有关附件，将自行承担因对全部竞价公告理解不正确或误解而产生的相应后果。

8、竞价人同意提供按照采购代理机构可能要求的与其竞价有关的一切数据或资料，完全理解采购代理机构不一定要接受最低的竞价。

**五、竞价结果确认**

1、网上竞价公告期满，采购代理机构以成交结果通知书等方式书面通知采购单位。同时将成交结果等信息在中国政府采购网、福建省智信招标有限公司官网上发布成交公告。公告期限为公告之日起1个工作日。

2、成交公告发布之日起，成交供应商即可携带网上竞价项目报价文件（一式三份）至采购代理机构处领取成交通知书。竞价人携带的网上竞价项目报价文件包括但不限于以下内容：统一社会信用代码营业执照、法人代表授权书(法人及授权人身份证)、财务状况报告（或具备财务状况的承诺函）、近期（提交报价文件截止时间前六个月任意一个月，不含竞价截止时间的当月）依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料（或具备依法缴纳税收及社会保障资金的承诺函）、竞价书、竞价人声明、竞价一览表、售后服务承诺、节能产品政府采购清单相关材料（如果有的话）、3C认证证书（如果有的话）。以上材料必须加盖报价单位公章，并由竞价人的法定代表人（或其授权代表）签字。报价文件须加盖骑缝章，且装订成册。

**六、竞价保证金**

1、竞价保证金：人民币1500元整，以银行转账、电汇等非现金形式提交(不接受现金、现金存款形式提交)；竞价保证金不是以竞价人名义提交的，将导致其竞价资格被拒绝。竞价人的竞价保证金未在报名截止时间前到达指定账户的将导致其竞价资格被拒绝。（缴纳保证金账户信息：开 户 名：福建省智信招标有限公司；开户行：中国光大银行福州市杨桥支行；账号：087739120100304037933）

2、未成交的竞价人，在竞价结果公告发布1个工作日后即可申请无息退回，成交供应商在向采购代理机构提供采购合同后可申请无息退回。

**七、质疑**

1、竞价人认为竞价文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的,参照政府采购质疑和投诉办法的有关规定向以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

2、提出质疑的竞价人(以下简称质疑竞价人)应当是参与本项目采购活动的竞价人。

潜在竞价人已完成报名的,可以对该竞价文件提出质疑。未参加竞价的供应商（或未报名的潜在竞价人）的质疑函将不予受理。

3、在法定质疑期内质疑人须一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，二（多）次质疑不予受理。

4、竞价人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容:

(一)供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话;

(二)质疑项目的名称、编号;

(三)具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求;

(四)事实依据;

(五)必要的法律依据;

(六)提出质疑的日期。

供应商为自然人的,应当由本人签字;供应商为法人或者其他组织的,应当由法定代表人、主要负责人,或者其授权代表签字或者盖章,并加盖公章。质疑人委托授权代表办理质疑事务时应当向采购人或招标代理机构提交质疑人的授权委托书、法定代表人或主要负责人及代理人的身份证复印件；授权委托书应载明委托代理的事项和具体委托权限。5、竞价人提出质疑,应提交由法定代表人或授权代表（提供授权函）签署、加盖公章的书面原件（拒绝传真、电邮、电话形式等其它形式）及统一社会信用代码营业执照复印件并加盖公章送达采购人或采购代理机构，未提供完整材料的，采购人或采购代理机构有权不受理。

**第四章 签订合同**

1、采购人、成交供应商在《成交通知书》发出之日起30日内，根据竞价文件确定的事项和成交供应商报价文件签订合同。若成交供应商自愿放弃成交资格或未在规定时间内签订合同，采购人有权没收竞价保证金，并保留追究其法律责任的权利。

2、按竞价报价文件承诺的价格及时向采购单位提供高质量的产品和服务。

**采购合同（参考文本）**

**编制说明**

**1、签订合同应遵守《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》。**

**2、签订合同时，采购人与成交供应商应结合竞价文件规定填写相应内容。竞价文件已有规定的，双方均不得变更或调整；竞价文件未作规定的，双方可通过友好协商进行约定。**

**3、国家有关部门若对合同有规范文本的，可使用相应合同文本。**

甲方： （采购人）

乙方：（成交供应商全称）

根据项目编号为            的（填写“项目名称”）项目（以下简称：“本项目”）的竞价结果，乙方为成交供应商。现经甲乙双方友好协商，就以下事项达成一致并签订本合同：

1、下列合同文件是构成本合同不可分割的部分：

1.1合同条款；

1.2竞价文件、乙方的报价文件；

1.3其他文件或材料：□无。□（按照实际情况编制填写需要增加的内容）无。

2、合同标的

货物类

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同包号 | 品目号 | 货物名称 | 品牌 | 数量（单位） | 单价（元） | 总金额（元） | 产地类型 | 规格型号 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3、合同总金额

3.1合同总金额为人民币大写：              元（￥              ）。

4、合同标的交付时间、地点和条件

4.1交付时间：

4.2交付地点：

4.3交付条件：

5、合同标的应符合竞价文件、乙方报价文件的规定或约定，具体如下：

6、验收

6.1验收应按照竞价文件、乙方报价文件的规定或约定进行，具体如下：

6.2本项目是否邀请其他竞价人参与验收：

□不邀请。

7、合同款项的支付应按照竞价文件的规定进行，具体如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 支付期次 | 支付比例（%） | 支付期次说明 |
|  |  |  |

8、履约保证金（按竞价文件约定的百分比填写，不得更改）

□无。□有，具体如下：

9、合同有效期

至合同约定的合同义务履行完毕或依本合同约定合同解除或终止。

10、违约责任

11、知识产权

12、解决争议的方法

12.1甲、乙双方协商解决。

12.2若协商解决不成，则通过下列途径之一解决：

□提交仲裁委员会仲裁，具体如下：向(甲方所在地)仲裁委员会申请仲裁；

□向人民法院提起诉讼，具体如下：向(甲方所在地)人民法院提出诉讼。

13、不可抗力

13.1因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生及持续期间的充分证据。基于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

13.2本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免、不能克服的客观情况，包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾及政府行为、法律规定或其适用的变化或其他任何无法预见、避免或控制的事件。

14、合同条款

14.1货物主要技术参数要求

14.2质量保证期及售后服务

15、其他约定

15.1合同文件与本合同具有同等法律效力。

15.2本合同未尽事宜，双方可另行补充。

15.3合同生效：自签订之日起生效。

15.4本合同纸质文件一式 陆份，经双方授权代表签字并盖章后生效。甲方执肆份、乙方执贰份，具有同等效力。

15.5其他：□无。

（以下无正文）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  甲方： |  | 乙方： |  |
| 住所： |  | 住所： |  |
| 单位负责人： |  | 单位负责人： |  |
| 委托代理人： |  | 委托代理人： |  |
| 联系方法： |  | 联系方法： |  |
| 开户银行： |  | 开户银行： |  |
| 账号： |  | 账号： |  |

签订地点：

签订日期：  年  月  日

**第五章 报价文件格式**

**（包含但不仅限于以下内容）**

1. 营业执照或事业单位法人证书复印件

2、财务状况报告（或）资格承诺

3、依法缴纳税收凭据（或）资格承诺

4、依法缴纳社会保障资金凭据（或）资格承诺

5、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

6、参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明

7、信用信息查询结果

8、法定代表人授权书

9、竞价书

10、竞价一览表

11、技术和服务要求响应表

12、商务条件响应表

13、属于政府强制节能产品的证明材料（若有）

14、售后服务承诺

15、竞价人认为需提供的其他资料

16、网上竞价承诺书

17、网上竞价采购合同送达承诺书

18、代理服务费承诺书

报价文件格式：

**网上竞价报价文件**

**项 目 编 号：**

**项 目 名 称：**

**竞价人名 称：**

**联系人及电话：**

**日 期：**

**附件1：**

**营业执照等证明文件**

**竞价人为企业的，提供有效的营业执照复印件；竞价人为事业单位的，提供有效的事业单位法人证书复印件；竞价人为社会团体的，提供有效的社会团体法人登记证书复印件；竞价人为合伙企业、个体工商户的，提供有效的营业执照复印件；竞价人为非企业专业服务机构的，提供有效的执业许可证等证明材料复印件；竞价人为自然人的，提供有效的自然人身份证件复印件；其他竞价人应按照有关法律、法规和规章规定，提供有效的相应具体证照复印件。**

|  |
| --- |
|  |

**附件2：**

**财务状况报告**

**提供2022年度企业财务报表或2022年度会计事务所出具的审计报告或银行资信证明文件复印件。**

|  |
| --- |
|  |

**附件3：**

**依法缴纳税收凭据**

**竞价人提供的税收缴纳凭据复印件应符合下列规定： a.竞价截止时间前（不含竞价截止时间的当月）已依法缴纳税收的竞价人，提供竞价截止时间前六个月（不含竞价截止时间的当月）中任一月份的税收缴纳凭据复印件。 b.竞价截止时间的当月成立的竞价人，视同满足本项资格条件要求。 c.若为依法免税范围的竞价人，提供依法免税证明材料的，视同满足本项资格条件要求。**

|  |
| --- |
|  |

**附件4：**

**依法缴纳社会保障资金凭据**

 **竞价人提供的社会保障资金缴纳凭据复印件应符合下列规定： a.竞价截止时间前（不含竞价截止时间的当月）已依法缴纳社会保障资金的竞价人，提供竞价截止时间前六个月（不含竞价截止时间的当月）中任一月份的社会保障资金缴纳凭据复印件。 b.竞价截止时间的当月成立的竞价人，视同满足本项资格条件要求。 c.若为依法不需要缴纳或暂缓缴纳社会保障资金的竞价人，提供依法不需要缴纳或暂缓缴纳社会保障资金证明材料的，视同满足本项资格条件要求。**

|  |
| --- |
|  |

**附件5：**

**具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明**

致：

我方具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，否则产生不利后果由我方承担责任。

特此声明。

竞价人名称：（全称并加公章）

电话： 传真：

竞价人法定代表人（或授权代表）签字：

日期： 年 月 日

**附件6：**

**参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明**

致：

参加采购活动前三年内，我方在经营活动中没有重大违法记录，也无行贿犯罪记录，否则产生不利后果由我方承担责任。

特此声明。

竞价人名称：（全称并加公章）

电话： 传真：

竞价人法定代表人（或授权代表）签字：

日期： 年 月 日

**附件7：**

**信用信息查询结果**

被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的竞价人，不得参加本次报价。提供本项目竞价截止时间前通过：**①“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和②中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询**其上述信用记录的信用信息查询结果网页打印件或截图；

|  |
| --- |
|  |

**附件：资格承诺函**

资格承诺函

致： 福建省福清监狱、福建省智信招标有限公司

我单位参与福建省福清监狱2023-2024年度日常更换用摄像头和门禁等配件采购项目（项目编号：JJZB-2023-22）项目的采购活动，现承诺如下：

1.我单位具有符合竞价文件资格要求的财务状况报告。

2.我单位具有符合竞价文件资格要求的依法缴纳税收的相关证明材料。

3.我单位具有符合竞价文件资格要求的依法缴纳社会保障资金的相关证明材料。

若我单位承诺不实，自愿承担提供虚假材料谋取中标、成交的法律责任。

承诺供应商（全称并加盖公章）：

单位负责人或授权代表（签字）：

日期：

﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍

说明：1.供应商可自行选择是否提供本承诺函，若不提供本承诺函的，应按竞价文件要求提供相应的证明材料。

2.供应商可删减承诺事项，如删去承诺第1项的，则应按竞价文件要求提供财务状况报告。

**附件8：**

**法定代表人授权书**

福建省智信招标有限公司：

 法定代表人 授权 为竞价人的委托代理人，代表本公司参加贵司组织的 项目（项目编号 ）网上竞价活动，全权代表本公司处理竞价过程的一切事宜，包括但不限于：竞价、参与谈判、签约等。竞价人的委托代理人在竞价过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。竞价人的委托代理人无转委权。特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

竞价人的委托代理人： 性别： 身份证号：

单位： 部门： 职务：

详细通讯地址： 邮政编码: 电话：

附：被授权人身份证件

竞价人

竞价人（全称并加盖公章）：

法定代表人签字或盖章：

日 期：

被授权人

竞价人的委托代理人签字：

日 期：

**注：须附法定代表人及被授权人身份证件复印件正反面，加盖单位公章。**

**附件9：**

**竞 价 书**

致：福建省智信招标有限公司

根据贵公司关于 网上竞价项目及服务的竞价公告（项目编号）: ，本签字代表（全名、职务）经正式授权并代表竞价人 （竞价人名称、地址）参与贵方组织的本次网上竞价活动，并提交以下文件一式三份。

（1）营业执照或事业单位法人证书复印件

（2）财务状况报告（或资格承诺）

（3）依法缴纳税收凭据（或资格承诺）

（4）依法缴纳社会保障资金凭据（或资格承诺）

（5）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

（6）参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明

（7）信用信息查询结果

（8）法定代表人授权书

（9）竞价书

（10）竞价一览表

（11）技术和服务要求响应表

（12）商务条件响应表

（13）属于政府强制节能产品的证明材料（若有）

（14）售后服务承诺

（15）竞价人认为需提供的其他资料

（16）网上竞价承诺书

（17）网上竞价采购合同送达承诺书

（18）代理服务费承诺书

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.竞价人将按竞价文件及竞价公告规定履行合同责任和义务。**成交后将网上竞价项目报价文件装订成册，加盖骑缝章。**

2.竞价人已详细审查全部竞价公告，包括补充公告（如有的话）以及全部参考资料和相关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

3.保证依据竞价公告要求和我公司竞价书的承诺，及时与用户签订合同，按竞价书承诺的价格及时向采购人提供高质量的产品和服务。

4.本项目竞价公告、竞价人的报价文件包括对售后服务的承诺对我方具有同等约束力。

5.获得竞价供货资格后若无法按约定条款履行义务或有拆、换设备及零件，贵方有权取消我方竞价供货资格，接受按政府采购有关法规对我方的处罚。

6.本竞价有效期自网上竞价报价文件递交截止时间起60个日历日。

7.如果在规定的网上竞价报价文件递交截止时间后，竞价人在竞价有效期内撤回竞价，其竞价保证金将被没收。

8.关于本次网上竞价项目采购，我们作为竞价人已熟知、清楚，并愿意参加提供招标货物（或服务）的竞价，保证竞价文件中所提供的所有文件资料是真实、合法、有效的。

 9.我们作为竞价人保证提供给采购人的货物（或服务），不涉及第三者主张任何权利，同时与国家现行法律法规没有抵触，也不存在任何法律纠纷及诉讼。

 10.与本竞价有关的一切正式往来通讯请寄：

地址： 邮编：

 手机： 传真：

 竞价人授权代表签字：

 竞价人（全称并加盖公章）：

 日 期： 年 月 日

**附件10：**

**竞价一览表**

金额单位：元人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同包 | **序号** | **名称** | **单位** | **数量** | **单价最高限价/基准单价（含税）** | **统一 下浮率** | **下浮后价格（含税）** |
| 1 | 1 | 双门门禁控制器 | 台 | 1 | 2300 |  |  |
| 2 | 门禁读卡器 | 个 | 1 | 252 |  |
| 3 | 双门门禁控制器 | 台 | 1 | 2776 |  |
| 4 | 门禁读卡器 | 个 | 1 | 1126 |  |
| 5 | 门禁锁 | 把 | 1 | 359 |  |
| 6 | 单门磁力锁 | 把 | 1 | 199 |  |
| 7 | 单门磁力锁LZ型支架  | 付 | 1 | 95 |  |
| 8 | 电插锁 | 个 | 1 | 167 |  |
| 9 | 闭门器 | 个 | 1 | 214 |  |
| 10 | 急停按钮控制盒 | 个 | 1 | 14 |  |
| 11 | 千兆光模块 | 个 | 1 | 524 |  |
| 12 | 万兆光模块 | 个 | 1 | 1369 |  |
| 13 | 监控硬盘 | 个 | 1 | 2583 |  |
| 14 | 监控硬盘 | 个 | 1 | 3583 |  |
| 15 | 监控硬盘 | 个 | 1 | 4583 |  |
| 16 | 高清网络半球摄像机 | 个 | 1 | 1050 |  |
| 17 | 高清广角半球摄像机 | 个 | 1 | 1930 |  |
| 18 | mini网络半球(带拾音器） | 个 | 1 | 2200 |  |
| 19 | 高清网络枪机 | 个 | 1 | 1046 |  |
| 20 | 高清网络枪机 | 个 | 1 | 1560 |  |
| 21 | 声光警戒筒机（带拾音器） | 个 | 1 | 1545 |  |
| 22 | 高清网络球机 | 个 | 1 | 5583 |  |
| 23 | 红外高清球机 | 个 | 1 | 6096 |  |
| 24 | 筒机支架 | 个 | 1 | 104 |  |
| 25 | 球机支架 | 个 | 1 | 138 |  |
| 26 | 拾音器 | 个 | 1 | 220 |  |
| 27 | 5V1A电源 | 个 | 1 | 30 |  |
| 28 | 12V3.3A电源 | 个 | 1 | 111 |  |
| 29 | 12V开关电源 | 个 | 1 | 98 |  |
| 30 | 24V球机电源 | 个 | 1 | 109 |  |
| 31 | 门禁信号线 | 米 | 1 | 6 |  |
| 32 | 光纤收发器 | 对 | 1 | 412 |  |
| 33 | 六类网络面板+模块双口 | 套 | 1 | 61 |  |
| 34 | 网络线（超五类） | 箱 | 1 | 690 |  |
| 35 | 网络线（超六类） | 箱 | 1 | 878 |  |
| 36 | 电源线 | 米 | 1 | 5 |  |
| 37 | 电源线 | 米 | 1 | 8 |  |
| 38 | PVC线管 | 米 | 1 | 3 |  |
| 39 | PVC线管 | 米 | 1 | 7 |  |

**注：（1）供应商提供的报价文件须对以上列表中所列清单标注统一下浮率并进行逐项单价报价，未逐项报价的，按竞价无效处理。**

**（2）供应商首次提交的单价报价必须低于基准单价，单价有效至小数点后两位，否则视为无效报价。**

**（3）网上竞价的报价时限为竞价公告截止后两个小时内，在报价时限截止前，潜在供应商可通过福建省智信招标有限公司官网网竞平台进行竞价，在规定的报价时限内不限次数报价，直到竞价截止时间为止。**

**（4）供应商首次提交的报价必须低于最高限价（即15万），否则，视为无效报价。在符合采购需求且报价有效的前提下，报价最低者成交（报价相同的，以报价时间优先者成交）。因本项目为统一报出下浮率，故本项目在网竞平台报价=预算金额\*（1-下浮率），即报价=150000\*（1- %）（“下浮率”，例如：10%），并且须在报价备注档中明确下浮率。**

|  |
| --- |
| 保证金凭证复印件粘贴处 |

竞价人（全称并加盖公章）：

竞价人授权代表签字：

日 期： 年 月 日

**附件11：**

**技术和服务要求响应表**

项目编号：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同包 | 品目号 | 技术和服务要求 | 报价响应 | 是否偏离及说明 |
| 1 | 1-1 |  |  |  |
| … |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

★注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1“技术和服务要求”项下填写的内容应与网上竞价文件第二章“技术和服务要求”的内容保持一致。

1.2“是否偏离及说明”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

2、竞价人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答。

竞价人（全称并加盖公章）：

竞价人授权代表签字：

日 期： 年 月 日

**附件12：**

**商务条件响应表**

项目编号：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同包 | 品目号 | 商务条件要求 | 报价响应 | 是否偏离及说明 |
| 1 | 1-1 |  |  |  |
| … |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

★注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1“商务条件要求”项下填写的内容应与网上竞价文件第二章“商务条件”的内容保持一致。

1.2“是否偏离及说明”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

2、竞价人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答。

竞价人（全称并加盖公章）：

竞价人授权代表签字：

日 期： 年 月 日

**附件13：**

**属于政府强制节能产品的证明材料（若有）**

说明：

1、根据财政部、国家发展改革委《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，**台式计算机，便携式计算机，平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机，空调机组，专用制冷、空调设备，镇流器，空调机，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备，视频设备，便器，水嘴品目为政府强制采购的节能产品**{具体品目以《节能产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕19号）中“★”标注为准}。若竞价人所投产品属于政府强制节能产品的，在报价文件中须提供所投政府强制节能产品由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书复印件，否则视为无效报价。

**附件14：**

**售后服务承诺**

致：

售后服务内容自拟，不得低于竞价文件的要求，其余内容由报价供应商根据项目实际情况及自身情况进行承诺，如：维护机构、人员、地址、电话、维修方式、保修方式、培训计划、保修期满后的维修保养费用、时间保证、零配件及易损件费用及优惠措施等；

**售后服务要求汇总表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 商品名称 | 免费送货至合同指定地点 | 交货时间 | 现场安装调试 | 质量保证承诺 | 故障反应和到现场维修时间 | 上门保修 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

竞价人（全称并加盖公章）：

竞价人授权代表签字：

日 期： 年 月 日

**附件15：**

**竞价人认为需提供的其他资料**

竞价人（全称并加盖公章）：

竞价人授权代表签字：

日 期： 年 月 日

**附件16：**

**网上竞价承诺书**

致：福建省智信招标有限公司

根据贵公司关于 网上竞价项目及服务的公告（项目编号: ），本签字代表（全名、职务）经正式授权并代表竞价方（竞价人名称、地址）参与贵方组织的本次网上竞价活动，我公司郑重承诺：

一、我司将在报名截止时间前提交网上竞价要求的所有原件的复印件，保证提供真实、合法、有效的资格证明材料，将竞价保证金以转账方式在报名截止时间前汇达指定账户，并承诺绝无作弊垄断或借用证明、提供虚假资料、串通哄抬报价等不法事情。

二、我司将按照竞价项目及服务的公告要求和竞价报价文件的承诺，及时与用户签订合同，按竞价报价文件承诺的价格及时向采购单位提供全新货物，货物及有关服务符合中华人民共和国的设计和制造生产或行业标准。

三、本项目竞价公告、竞价方的竞价报价文件包括对售后服务的承诺对我公司具有同等约束力。

四、获得竞价供货资格后若无法按约定条款履行义务或有拆、换设备及零件，贵方有权取消我方竞价供货资格，接受政府采购有关法规对我方的处罚。

五、我方同意提供按照贵方可能要求的与其竞价有关的一切数据或资料。完全理解贵方不一定要接受收到的任何竞价。

六、若本次采购货物属于政府强制采购节能产品的（《节能产品政府采购品目清单》中加“★”号的），我方将提供《节能产品政府采购品目清单》内的产品参与网上竞价，并保证所提供的货物在提供给采购单位前具有完全的所有权，采购单位在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的包括但不限于侵犯其专利权、商标权、工业设计权等知识产权和抵押权在内的担保物权的起诉，否则同意我方的竞价视为无效报价。

七、我司承诺所提供的货物具有行政主管部门颁发的资质证书或国家有关部门的产品《检验报告》。货物到货验收时，将提供设备的产品合格证、质量保证文件，并按网上竞价项目及服务的公告要求和本公司竞价报价文件承诺提供优质的售后服务。

八、我司获得竞价供货资格后，将严格按照合同的规定做好各项技术和售前、售中、售后服务，保证24小时的联系畅通（联系人： ，联系电话： ），按照网上竞价项目及服务的公告要求提供合格的设备进行安装、调试服务，并达到验收标准。对用户提出的问题或要求保证在12小时内给予明确答复。

本网上竞价承诺书自我公司盖章、法定代表人签字或授权代表签字后生效。

 竞价人名称（全称并加盖公章）：

 电话： 传真：

 竞价人法定代表人签字或授权代表签字：

 日期： 年 月 日

**附件17：**

**网上竞价采购合同送达承诺书**

致：福建省智信招标有限公司

在贵公司组织的 竞价项目（项目编号: ）,我司承诺在网上竞价采购合同签订后的七个工作日内，将合同文本原件送一份至贵公司备案，因延迟时间所造成的后果均由我公司承担。

竞价人名称（全称并加盖公章）：

 电话： 传真：

 竞价人授权代表签字：

 日期： 年 月 日

**附件18：**

**代理服务费承诺书**

致：福建省智信招标有限公司

我们在贵公司组织的 项目中竞价（项目编号： ），如获成交，我们保证按竞价文件的规定，以支票、汇票、电汇或经贵公司认可的其他付款方式，向贵公司缴交代理服务费。

我方如违反上述承诺，所提交的上述项目的竞价保证金将不予退还我方，我方对此无异议。

特此承诺！

 竞价人（全称并加盖公章）：

 竞价人授权代表签字：

邮 编： 电 话：

 传 真： 日 期：

**注：**代理服务费汇入账户

开户名：

开户行：

账 号：