





网上竞价文件







项目编号：JJZB-2026-22
项目名称：数字化零星配件定点配送服务
采购人：福建省泉州监狱





福建省智信招标有限公司
二〇二六年七月


第一章 网上竞价邀请
福建省智信招标有限公司受福建省泉州监狱的委托，现通过网上竞价的方式选择数字化零星配件定点配送服务的成交供应商。现邀请合格的供应商对本项目进行网上竞价。
1.项目编号：JJZB-2026-22
2.项目名称：数字化零星配件定点配送服务
3.网上竞价货物（服务、工程）名称、数量及主要技术规格售后服务要求等详见“第三章 网上竞价内容及要求”。
[bookmark: _GoBack]4.报名及竞价时间安排：
报名开始时间：2026年07月27日09:00:00
报名截止时间：2026年07月30日17:00:00
响应文件提交截止时间：2026年08月03日17:00:00
网上竞价开始时间：2026年08月04日09:00:00
网上竞价截止时间：2026年08月04日11:00:00
5.供应商资格要求
（1）有能力提供本网上竞价文件所述货物、服务和工程的法人、事业单位及其他组织均可能成为合格的供应商；
（2）供应商应提供以下证明材料：
①供应商为企业（或个体工商户）的，提供有效的营业执照复印件；供应商为事业单位的，提供有效的事业单位法人证书复印件；供应商为社会团体的，提供有效的社会团体法人登记证书复印件；供应商为非企业专业服务机构的，提供有效的执业许可证等证明材料复印件；其他供应商应按照有关法律、法规和规章规定，提供有效的相应具体证照复印件。
②参加网上竞价活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及无行贿犯罪的承诺，格式详见本网上竞价文件第五章《竞价承诺书》。重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。根据财库〔2022〕3号文件的规定，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。
③具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺，格式详见本网上竞价文件第五章《竞价承诺书》；
④单位授权书，格式详见本网上竞价文件第五章。
（3）信用记录查询结果：①信用记录查询的截止时点：信用记录查询的截止时点为本项目响应文件提交截止时间当日。②信用记录查询渠道：信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。③信用记录的查询：由采购代理机构通过上述网站查询并打印供应商的信用记录。经查询，供应商参加本项目网上竞价活动（网上竞价开始时间）前三年内被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他重大违法记录且相关信用惩戒期限未满的，其报名审查不合格。
（4）本项目是否接受联合体竞价：不接受。
注：供应商必须同时满足以上所有的资格要求并提供相应的证明材料，所有提供的相关资质证明文件应属法定有效期内的，若发生变更的，应按有关规定办理完变更手续后方可参加竞价，并以发证机关核准的变更为准，否则报名审核不合格。所有资格证明文件复印件应是清晰的、有效的、完整的，并加盖供应商公章。
6.网上竞价文件售价
网上竞价文件售价0元，在报名期限内，各潜在供应商可直接从采购公告附件中获取网上竞价文件。
7.网上竞价保证金：
本项目网上竞价保证金为2000元人民币，网上竞价保证金须以对公转账、支票、汇票等非现金形式提交且应在响应文件提交截止时间前到达指定账户，否则报名审核不合格。采购代理机构将以网上竞价保证金收款银行提供的保证金到账时间为依据进行确认。
网上竞价保证金缴交指定账户：
开 户 名：福建省智信招标有限公司
开 户 行：中国光大银行福州市杨桥支行
账 号：087739120100304037933
8.响应文件有效期：首次响应文件提交截止时间起90个日历日。
9.代理服务费：本项目采购代理服务费以合同金额的1%向成交供应商收取。
10.联系方式
采购人：福建省泉州监狱
地  址：福建省丰泽区古道街8号
联系人及电话：洪水劲/13110969097
采购代理机构：福建省智信招标有限公司
地  址：福建省福州市鼓楼区五四路159号世界金龙大厦第14层A、C1单元
邮  编：350003
电  话：0591-87616211转822
项目负责人：张悦
公司网址：http://www.fjzxzb.com
电子邮箱：zhixin022@126.com
11.有关本项目的相关信息（包括网上竞价文件若有修改补充），福建省智信招标有限公司将通过以下媒介发布通知，请潜在供应商随时关注相关网站，以免错漏重要信息。
福建省国资采购平台，网址：https://ygcg.fjcqjy.com/；
福建省智信招标有限公司，网址：http://www.fjzxzb.com。

第二章 网上竞价须知
一、合格的供应商
1.供应商资格要求详见竞价文件第一章。
2.一个供应商只能提交一个响应文件。存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同包项下的网上竞价活动。
3.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。
4.若供应商在本项目以往的网上竞价活动中存在放弃成交、不能履行采购合同的情形（因不可抗力原因除外），则不能再参与本项目及其后续的采购活动（包括但不限于本项目及其重新开展的采购活动）。须提供承诺函，格式详见竞价文件第五章。
5.如本项目设定最高单价限价，则供应商须在最高单价限价范围内进行网上竞价，成交后，须提供不高于最高单价限价的最终成交分项单价报价。须提供承诺函，格式详见竞价文件第五章。
二、报名须知
1.供应商应在网上竞价平台（网址：http://www.fjzxzb.com）上进行注册、报名（上传响应文件）、网上竞价等相关操作，具体操作指南详见网上竞价平台（网址：http://www.fjzxzb.com/info/307.html）。若实际网上竞价平台操作与操作指南描述不一致的，按实际网上竞价平台系统要求的进行操作，若因供应商操作不当导致审核不合格或报价无效的，由其自行承担相应后果。
2.供应商须按竞价文件第五章“第一部分 资格及技术商务部分”格式制作报名审核文件，并在规定的响应文件提交截止时间前将经供应商单位负责人或授权代表签名并逐页加盖公章（或骑缝章）后的响应文件扫描件（PDF格式）上传至网上竞价平台，否则报名审核不合格。在响应文件提交截止时间前，供应商可对提交的响应文件进行修改，并以网上竞价平台记录的最后一次提交的响应文件为准。代理机构在响应文件提交截止时间后、网上竞价开始时间前将对所有已上传的响应文件进行审查。供应商可在网上竞价开始时间前通过平台查询其是否通过审核，如未通过审核，可获悉未通过的具体原因。
3.供应商提交的响应文件符合网上竞价文件要求的（即不存在网上竞价文件中规定的无效响应情形的）方可在网上竞价时间内参与竞价。竞价时间以竞价平台服务器时间为准。若供应商的响应文件存在网上竞价文件中规定无效响应情形的，则报名审核不合格，该供应商将失去竞价资格。网上竞价文件及供应商提交的电子响应文件均具有法律效力。若合格供应商数量不足三家的（除“首次采用网上竞价采购方式废标的项目，在组织新一轮网上竞价采购时，采购过程中合格的供应商只有两家时，可以直接与该两家供应商进行网上竞价采购”情形外），本次采购活动结束，采购人将按照相关规定进行后续采购活动（包括但不限于：重新开展网上竞价活动、采用其他方式采购等）。
4.有下列情形之一的，报名审核不合格，视为无效响应：
（1）不符合竞价文件第一章“供应商资格要求”的；
（2）不符合竞价文件第二章“合格的供应商”要求的；
（3）违反网上竞价文件中载明“无效响应”条款的规定。
三、网上竞价规则
1.网上竞价的报价时限为网上竞价开始时间起至网上竞价截止时间止，在此期间内，报名审核通过的供应商可通过网上竞价平台参与网上竞价（不限报价次数，在规定时间内提交报价均可）。至网上竞价截止时间止，若提交报价的供应商数量不足三家的（除“首次采用网上竞价采购方式废标的项目，在组织新一轮网上竞价采购时，采购过程中合格的供应商只有两家时，可以直接与该两家供应商进行网上竞价采购”情形外），本次采购活动结束，采购人将按照相关规定进行后续采购活动（包括但不限于：重新采购、采用其他方式采购等）。
2.供应商首次提交的折扣报价须小于0.97（不含0.97），否则视为无效响应。在网上竞价时间内、同一供应商有多次报价的情况下，该供应商的每一次报价金额不得大于自己上一次的报价金额，否则视为无效响应。供应商在网上竞价截止时间前可以进行多次报价，每次报价均应为有效报价（如有一次为无效报价，则最终报价无效），以最后一次报价为其最终报价。
3.供应商请认真阅读本网上竞价文件和网上竞价公告{包括更正公告(如有的话)和有关附件}的所有条款内容，一经提交系统报价，即视为已知悉并同意本次网上竞价规定的所有条款内容并自行承担因对网上竞价文件理解不正确或误解而产生的相应后果，同时不得在提交报价后以任何理由对网上竞价文件提出质疑，在成交后须按网上竞价文件要求和其响应文件承诺执行，否则视为虚假响应。采购人将追究其责任，如保证金不予退还或履约保证金不予退还，对于采购人产生的损失还应予以赔偿，采购人有权禁止该公司参与采购人单位的其他项目竞价等。
4.竞价数据以代理机构网上竞价系统记录为准，一切因网络通信（包括但不限于计算机及其操作系统的使用，IE浏览器升级，输入法安装调试，控件插件的安装，杀毒软件、木马病毒的排查、网络带宽的延迟及掉线，断网等）造成的网上竞价数据错误或缺失均与采购人和代理机构无关，供应商应确保自身网络的流畅。鉴于互联网环境可能存在的网络延时等因素，供应商应尽量避免在限时竞价周期即将结束时进行报价，以防止因网络延时造成报价不成功。请各供应商合理安排上传报价的时间，以免造成不必要的损失。
5.在网上竞价过程中，网上竞价大厅应能显示当前最新报价，因系统故障造成无法显示当前最新报价，应立即暂停当前报价环节，待系统修复后继续进行报价。
四、最终有效报价确认方法
1.供应商在完全满足网上竞价文件要求且全过程报价有效的前提下，最终有效报价最低者为成交候选人，若最低的最终有效报价相同的，则在网上竞价平台上提交该最终有效报价时间较早的供应商成为成交候选人。若出现前述结果均相同的，则采取随机抽取方式确定。
2.若出现成交候选人在网上竞价平台填报的最终报价总额无法按对应供货数量整除（即单价存在两位以上小数的），统一以平台填报的总价对应的单价采用去尾法保留两位小数后作为成交单价，再以修正后成交单价乘以采购数量确定成交总价。修正后的报价应按照以下规定经成交候选人确认后产生约束力，成交候选人不确认的，其报价无效：对计算错误的内容，以书面形式要求成交候选人作出必要的澄清、说明或补正，澄清、说明或补正应由成交候选人代表在规定的时间内（一般在半个小时左右，具体要求将根据实际情况在澄清通知中约定）以书面形式提交。
3.供应商应遵守采购相关法规，若供应商违反规定，将按有关规定处理。
4.供应商同意按照网上竞价文件要求提供与其竞价有关的一切数据或资料，完全理解采购人不一定要接受最低报价。
五、网上竞价结果确认
1.采购代理机构应在网上竞价结果产生后两个工作日内将网上竞价结果确认书送采购人确认；
2.采购人在接到网上竞价结果确认书后五个工作日内确认网上竞价结果；
3.网上竞价结果确认后两个工作日内采购代理机构发布结果公告（公告期限为公告发布之日起1个工作日），结果公告发布的同时，采购代理机构将向成交供应商发出成交通知书。成交通知书发出后，采购人不得违法改变成交结果，成交供应商无正当理由不得放弃成交。
4.成交公告发布后成交供应商须提供与网上竞价平台中电子响应文件内容相同的纸质响应文件1套正本、2套副本，副本可以是正本的完整复印件。纸质响应文件应包含“第一部分 资格及技术商务部分”和“第二部分 报价部分”，纸质响应文件须逐页加盖公章（或骑缝章）且装订成册。
六、签订合同
1.成交供应商应在《成交通知书》发出之日起30天内与采购人签订合同，合同不得对网上竞价文件确定的事项和成交供应商的响应文件作实质性修改。
2.合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用民法典。
3.合同履行过程中，采购人若需追加与合同标的相同的货物、服务或工程，则追加采购金额不得超过原合同采购金额的10%。
4.若成交供应商的响应文件描述存在前后不一致、与证明材料不一致或多份证明材料之间不一致情形之一但在报名审核中未能发现的，则将以响应文件描述或证明材料中有利于采购人的内容进行验收，成交供应商应自行承担由此产生的风险及费用。
5.除因不可抗力或网上竞价文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同或不能履约的将列入福建省泉州监狱和福建省泉州升华实业有限公司采购不良行为记录名单。
七、如果供应商发生以下任何一种情况时，其网上竞价保证金将被不予退还：
（1）除因不可抗力或网上竞价文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同或不能履约的；
（2）成交供应商自动放弃成交资格的；
（3）供应商假借以他人名义参加竞价或者弄虚作假，骗取成交；
（4）国家法律法规以及网上竞价文件中规定的其他竞价保证金不予退还的情形。

第三章 网上竞价内容及要求
[bookmark: _Toc358016816][bookmark: _Toc359317661][bookmark: _Toc346300367][bookmark: _Toc330567034][bookmark: _Toc327948617][bookmark: _Toc347060296]一、项目概述
（一）采购标的一览表
金额单位：人民币/元
	包号
	品目号
	品目编码及品目名称
	服务名称
	服务年限
	预算总金额

	1
	1-1
	机械设备、五金交电和电子产品批发服务（C23130700）
	数字化零星配件定点配送服务
	1年
	200000

	合计(大写)：人民币贰拾万元整
	¥200000.00

	备注：供应商应以包括本项目所涉及的有关项目的所有费用进行报价，包括但不限于：货物及辅材、包装、运输、搬运、卸货、安装、调试、损耗、税费、雇员费用等一切费用。供应商在报价过程中应充分考虑本项目的实际情况，进行合理报价。若供应商的报价存在不合理低价并由此引发了不良后果，供应商须自行承担相应的责任。若成交，在服务期内，成交供应商不得以任何理由要求采购人对供应价格进行调整。


（二）本项目合同包成交候选人数量：1名。
（三）报价说明
3.1本项目采用折扣报价。供应商须对所投合同包内的所有产品进行统一的折扣报价（即供应商所投所有产品只能有唯一一个折扣报价），折扣的报价保留小数点后两位。例如，统一折扣为9折，则在网上竞价平台上填报0.90，依此类推。
备注：未按上述要求进行报价的供应商，视为无效响应。
3.2以每项品目为结算单位，按照【每项品目实际结算费用=每项品目的基准单价×成交折扣×实际供货量】进行结算。(结算费用以“元”为单位，计算时采用去尾法，保留至小数点后两位数，小数点后第三位及以后数字直接舍去)。具体数量以采购人实际需求为准，按实际采购数量结算。
3.3供应商所报的折扣在合同实施期间保持不变，即不因市场价格或政策性价格的调整而增减。
3.4本项目供应商的折扣报价仅作为结算依据，不作为合同金额依据，实际合同金额为预算总金额；本项目服务期限为1年，若合同期内实际结算金额达到预算总金额（即200000元）或合同期满，合同自动终止（视为供货期限届满）。
3.5成交供应商应实时统计累计服务金额，在累计金额达到项目预算金额的80%时，成交供应商应及时提醒采购人，以便采购人提前启动新的采购项目。
3.6供应商首次提交的折扣报价须小于0.97（不含本数），否则视为无效响应。
二、技术和服务要求（下述所有要求均为不允许偏离的实质性要求，若负偏离则按无效响应处理。）（凡涉及单位长度、宽度、高度、体积、重量等规格尺寸未规定偏离的，允许±2%偏差）
（一）技术参数
	序号
	品目
名称
	参数要求
	单位
	基准单价（元）

	1
	磁力锁
	1.输入电压：DC12V/DC24V±10%，工作电流：12V/380mA或24V/220mA。
2.安全类型：通电上锁，断电开锁（带锁状态信号反馈）。
3.锁体尺寸：(长250mm*宽52mm*高28mm)±5mm，吸板长宽高尺寸：（长158mm*宽44mm*高12mm）±5mm。
4.拉力：≥350KG，表面工艺：拉丝氧化，材质：铝合金。
5.工作温湿度：-30℃～75℃、0%～90%RH，储存温湿度：-75℃～85℃，0%～90%RH。
	个
	255

	2
	磁力锁支架
	1.L支架用于安装锁体，Z支架用于安装铁板。
2.产品长宽高尺寸：L型（长250mm*宽48mm*高30mm）±5mm,Z型（长180mm*宽50mm*高50mm）±5mm。
3.材质：铝合金，表面工艺：喷砂阳极氧化。
	套
	125

	3
	灵性锁
	1.产品材质：金属材质，适用门厚：30mm-55mm，产品重量：≥1.5kg。
2.开锁方式：双钥匙，产品功能：可与楼宇对讲/门禁系统等配套使用。
3.适用门型：左开、右开、内开、外开等。
	台
	350

	4
	门禁开门按钮
	1.尺寸：（长86mm*宽86mm）±5mm。
2.性能：最大耐电流≥1.25A，电压250V。
3.输出：常开，类型：适合埋入式电器盒使用。
	个
	28

	5
	IC读卡器
	1.外形尺寸：（长86mm*宽86mm*高22.5mm）±5mm。
2.工作电压：DC 9-15V，待机电流：≤80mA，刷卡电流：≤130mA。
3.工作温湿度：-10℃-50℃，相对湿度20%-80% RH(+25℃)，储存温湿度：-20℃-60℃，相对湿度20%-80% RH(+25℃)。
4.工作频率：13.56MHz。
5.支持卡片：IC卡，至少支持通信格式：Wiegand34/26。
	个
	293

	6
	人脸门禁一体机
	1.屏幕参数：7英寸及以上触摸显示屏，屏幕比例≥9:16，屏幕分辨率≥600*1024。
2.摄像头参数：采用宽动态200万及以上双目摄像头。
3.认证方式：支持人脸、刷卡（IC卡、手机NFC卡、CPU卡序列号/内容、身份证卡序列号）、密码认证方式，人脸识别：采用深度学习算法，支持单人或多人识别（最多5人同时认证）功能，支持照片、视频防假；1:N人脸识别速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%。
4.存储容量：本地支持≥10000人脸库、≥50000张卡，≥15万条事件记录。
5.硬件接口：至少满足LAN*1、RS485*1、Wiegand*1(支持双向)、typeC类型USB接口1个、电锁1个、门磁1个、报警输入2个、报警输出1个、开门按钮1个、SD卡槽1个（最大可支持512GB）、3.5mm音频输出接口1个。
6.通信方式及网络协议：有线网络，使用环境：≥IP65，安装方式：支持壁挂安装，工作电压：DC12V~24V/2A，产品长宽高尺寸：（长209.2mm*宽110.5mm*高24mm）±10mm。
7.可视对讲：支持云平台、客户端、室内机。
8.管理机进行可视对讲；支持配置一键呼叫室内机或管理机；支持副门口机或围墙机模式。
9.视频预览：支持管理中心远程视频预览，实现视频录像，支持编码格式H.264，口罩检测：支持口罩检测模式，可配置提醒戴口罩模式、强制戴口罩模式，关联门禁控制，识别界面可配：识别主界面的“呼叫”、“二维码”、“密码”的按键图标可分别配置是否显示，认证结果显示可配：支持认证成功界面的“照片”、“姓名”、“工号”信息可配置是否显示。
10.支持接入采购人现有门禁系统。
	台
	2580

	7
	IC门禁卡
	1.M1/IC，8kbit，数据保存：≥10年。
2.规格：85mm≤长度≤90mm；50mm≤宽度≤55mm；0mm≤厚度≤1mm。
3.工作频率：13.56MHz，通讯速度：106kbit/s，读写距离3-5cm。
	张
	3.2

	8
	闭门器
	1.外形长宽高尺寸：188*54*70mm（±5mm）
2.适配门重：60KG至85KG ，适配门宽：≤1050mm 
3.停门方式：0° 自动闭合
4.主行程力矩：≥39N・m，闭锁力矩：≥26N・m
	台
	160

	9
	手电钻
	1.输出功率：≥600W。
2.最大钻孔直径：钢材13mm，木材30mm。
3.空转速率：≥2600转/分钟。
4.最大夹头直径：13mm，重量：≥1.65KG。
	把
	715

	10
	寻线仪
	1.供应电源：直流9V电池，最大工作电流：发射器≤20mA，接收器≤30mA。
2.信号传输格式：多音频脉冲，信号输出电平：8vp-p。
3.可测试的线材：双绞线，视频线，电话线，普通金属线。
4.可测试线材端口：RJ11，RJ45。
5.可测试线材的长度范围：1-3000m。
	个
	430

	11
	集成电源
	1.市电200-240V输入，支持12V直流输出电压。
2.主动风冷散热，支持电源状态指示，支持输出电压调节，支持导轨式安装和平面安装。
3.100%满脉冲负载老化测试具备短路保护，过压保护，过流保护，过热保护，转换效率高，使用寿命长，可靠性高。
	个
	198

	12
	百兆POE交换机
	1.8个10/100Mbps POE端口，2个10/100Mbps RJ45端口，单个端口≤30W，整机功率≤120W。
2.支持802.af/at标准，DC 52V 2.3A，支持端口VLAN，传输距离一键切换，最远可传输260M。
	台
	310

	13
	8口千兆交换机
	1.8个10/100/1000Mbps端口，金属外壳。
2.支持VLAN、Extend，环路告警，背板带宽16Gbps，外置电源
	台
	178

	14
	红外光栅
	1.警戒距离：≥10米，光束数量：≥6束。
2.感应速度：200～500ms，警报输出：继电器接点输出NO.NC。
3.接点容量：AC/DC 30V 0.5A MAX，电压：DC9V～24V，15W，使用温/湿度范围：-25℃～55℃，5%～95%RH（相对湿度）。
4.光轴调整角度：无极360°，材质：铝合金外壳
	套
	460

	15
	RVV电缆
	RVV 2x1.0x0.6，无氧铜 200米/卷
	卷
	570

	16
	室内六类
	300米无氧铜4*2*0.54mm
	箱
	762

	17
	六类非屏蔽免打模块
	180°六类非屏蔽免打模块（旋转免打式）
	个
	25

	18
	六类非屏蔽RJ45水晶头
	100个/盒 六类网头 8P8C
	盒
	95

	19
	网线钳
	不锈钢合金单用网线钳，RJ45
	个
	88

	20
	HDMI分配器
	HDMI一分四，支持超高清4K*2K@30Hz,铁盒
	台
	290

	21
	HDMI切换器
	HDMI二进一，支持超高清4K*2K@60Hz,铝合金盒
	台
	194

	22
	HDMI网络延长器
	支持单网线130米传输HDMI2.0信号，4K*2K@60Hz，支持HDR，支持HDCP,铝合金盒支持单网线130米传输HDMI2.0信号，4K*2K@60Hz，支持HDR，支持HDCP,铝合金盒
	台
	520

	23
	HDMI线
	外观镀金，OD:≥9.0MM，长度≥15米，支持4K30HZ显示输出。
	条
	185

	24
	机柜1
	壁挂机柜600mm≤长度≤605mm；440mm≤宽度≤445mm；500mm≤高度≤505mm，9U挂柜（空箱含导轨）无PDU
	个
	588

	25
	机柜2
	壁挂机柜600mm≤长度≤605mm；440mm≤宽度≤445mm；365mm≤高度≤370mm，6U挂柜（空箱含导轨）无PDU
	个
	575

	26
	PVC管
	规格：16mm≤外径≤25mm
	米
	2.93

	27
	同轴交换机
	≥16个同轴口同轴交换机，含同轴供电，≥3个千兆网络SFP口
	台
	11000

	28
	同轴转换器
	千兆同轴前端转换器，包括但不限于1个BNC接口带POC受电，1个10/100电口带POE供电
	台
	750

	29
	声光报警器
	高亮LED灯珠发光，干电池磁吸警示灯，功率：3W，警灯颜色：红蓝黄绿，音量大小：85分贝。
	台
	203

	30
	继电器
	控制线圈：24V，控制线圈：交流，电压控制
	个
	108

	31
	紧急报警按钮
	长宽高尺寸：（长190mm*宽125mm*高50mm）±5mm，单位孔数：7孔，插座类型：拓展插座，灯控路数：≥3路
	个
	26

	32
	红外防暴半球摄像机
	1.采用≥1/3″逐行扫描400万像素图像传感器，镜头焦距：2.8mm、4mm、6mm可选。
2.摄像机内置≥1个GPU芯片、≥1个RJ45接口、≥1个音频输入接口、≥1个音频输出接口、≥1个报警输入接口、≥1个报警输出接口；设备采用DC12V或POE供电。
3.网线传输距离功能：设备和客户端之间使用300m超5类非屏蔽网线连接POE供电时，可正常显示监视画面。
4.彩色≤0.003lux（AGC ON,RJ45输出、应能分辨反射式视频矩阵测试卡中彩色色块）。
5.须具备视频内容保护功能，摄像机可配置启用或关闭视频内容保护功能，启用该功能时可对视频图像码流进行随机混淆处理，即对每帧视频图像编码随机改变每帧视频数据报文中若干字节的内容后再进行网络传输；通过提取摄像机通信网络数据包方式获得的经过数字随机混淆处理的视频码流无法正常播放。
6.须具备认证模式功能，可通过IE浏览器或客户端软件设置身份认证模式，设置选项包括无、Basic和Digest三种。
7.未使用适配器的情况下，电源电压在DC12V±35%范围内变化时，设备应能正常工作。
8.外壳防护能力：≥IP67。
9.能正常接入采购人现有监控系统，并通过现有系统可配置图像参数。
	台
	680

	33
	广角防暴半球摄像机
	1.具有≥500万像素CMOS图像传感器，内置不少于1个扬声器和1个拾音器，具有不少于1个RJ45接口、1个音频输入接口、1个音频输出接口、2个报警输入接口、1个报警输出接口、1个RS485接口、1个CVBS视频输出接口。
2.焦距：1.8mm/2.1mm可选，定焦；支持H.264、H.265、MJPEG视频编码标准；
3.支持H.265、H.264视频编码；图像分辨率不低于2592*1944；最低照度：≤0.0005lx（彩色）、≤0.0001lx（黑白）；
4.支持宽动态自动切换功能，在环境亮度变化时，可自动进行关闭/开启切换；支持数字降噪、透雾、背光补偿、强光抑制、低拖影曝光、宽动态条纹抑制功能；支持多场景巡航功能，可手动切换或者根据时间、光照范围实现自动切换功能；支持畸变矫正，改善画面扭曲，还原真实场景，支持将监视画面进行垂直/水平/中心翻转；
5.支持非机动车、机动车及行人抓拍功能，可对监控区域内出现的自行车目标、电瓶车目标、三轮车目标、机动车目标及行人目标进行检测和抓拍；
6.支持视频内容保护功能，启用该功能后，只有经过授权并具有解码秘钥的用户才能通过平台软件正常播放、回放和下载摄像机回传的视频数据；缺少解码秘钥的用户无法正常播放、回放和下载摄像机回传的视频数据；
7.支持DC12V、AC24V、POE供电；
8.支持不低于IP68防护等级；
9.能正常接入采购人现有监控系统，并通过现有系统可配置图像参数。
	台
	980

	34
	智能球型摄像机
	1.采用≥1/2.7″逐行扫描400万像素图像传感器，最大支持2688*1520@30fps，焦距范围≥5～125mm，≥25倍光学变倍。支持最低照度：彩色≤0.0005lx，黑白≤0.0001lx。
2.具有≥1个RJ45接口，支持≥2路报警输入、≥1路报警输出、≥1路音频输入、≥一路音频输出、具备RS-485串口；内置NPU／CPU／GPU一体化芯片。
3.内置≥6颗补光灯，支持红外、白光、智能双光等3种补光模式，支持补光距离：暖光≥100米，红外≥150米。
4.摄像机具有开启／关闭除热浪功能；当开启除热浪功能，当画面中出现热浪情况时，画面仍保持相对清晰。
5.水平手控最大速度≥240°／s，垂直手控最大速度≥140°／s。
6.水平支持360°范围电动可调，垂直支持-15°～+90°范围电动可调，云台定位准确度≤0.1°。
7.支持防抖功能，开启该功能后，当设备发生抖动时，监控画面相较未开启该功能时，能保持相对稳定。
8.支持MJPEG、H.264、H.265视频编码格式。
9.支持身份认证模式，包括无、Basic和Digest三种。
10.摄像机可配置启用或关闭视频内容保护功能，启用该功能时可对视频图像码流进行随机混淆处理，即对每帧视频图像编码随机改变每帧视频数据报文中若干字节的内容后再进行网络传输；通过提取摄像机通信网络数据包方式获得的经过数字随机混淆处理的视频码流无法正常播放。
11.支持人脸抓拍功能，具有效果优先、速度优先、周期优选设置选项；支持实时抓拍、间隔抓拍等抓拍模式；支持对两眼瞳距≥20像素的人脸进行检测，同时叠加目标提示框；当检测到人脸后，可联动抓拍人脸图片并分析裁剪出人脸图片发送至上级平台。
12.具有自动、关闭、开启光学透雾设置功能，透雾等级1～9可调。
13.能正常接入采购人现有监控系统，并通过现有系统可配置图像参数。
	台
	3400

	35
	红外筒型摄像机
	1.采用≥1/3″逐行扫描400万像素图像传感器，镜头焦距：4mm、6mm、8mm可选。
2.摄像机内置≥1个GPU芯片、≥1个拾音器、≥1个RJ45接口，设备采用DC12V或POE供电。
3.须具备拾音功能，设备可对距离设备≥15m处的声音进行采集，并可通过客户端软件进行播放。
4.未使用适配器的情况下，电源电压在DC12V±35%范围内变化时，设备应能正常工作。
5.须具备走廊模式功能，开启走廊模式后，监控画面可90°旋转并自动调整宽高比。
6.须具备认证模式功能，可通过IE浏览器或客户端软件设置身份认证模式，设置选项包括无、Basic和Digest三种。
7.须具备视频内容保护功能，设备可配置启用或关闭视频内容保护功能，启用该功能时可对视频图像码流进行随机混淆处理，即对每帧视频图像编码随机改变每倾视频数据报文中若干字节的内容后再进行网络传输；通过提取设备通信网络数据包方式获得的经过数字随机混淆处理的视频码流无法正常播放
8.外壳防护能力：≥IP68。
9.能正常接入采购人现有监控系统，并通过现有系统可配置图像参数。
	台
	930

	36
	智能抓拍筒型摄像机
	1.采用≥1/3″逐行扫描400万像素图像传感器，镜头焦距：4mm、6mm、8mm可选。
2.摄像机内置≥1个GPU芯片、1个拾音器、1个RJ45接口，设备采用DC12V或POE供电。
3.须具备拾音功能，设备可对距离设备≥15m处的声音进行采集，并可通过客户端软件进行播放。
4.未使用适配器的情况下，电源电压在DC12V±35%范围内变化时，设备应能正常工作。
5.须具备走廊模式功能，开启走廊模式后，监控画面可90°旋转并自动调整宽高比。
6.须具备认证模式功能，可通过IE浏览器或客户端软件设置身份认证模式，设置选项包括无、Basic和Digest三种。
7.须具备视频内容保护功能，设备可配置启用或关闭视频内容保护功能，启用该功能时可对视频图像码流进行随机混淆处理，即对每帧视频图像编码随机改变每倾视频数据报文中若干字节的内容后再进行网络传输；通过提取设备通信网络数据包方式获得的经过数字随机混淆处理的视频码流无法正常播放
8.外壳防护能力：≥IP68。
9.能正常接入采购人现有监控系统，并通过现有系统可配置图像参数。
	台
	1180
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	红外变焦半球摄像机
	1.支持最低照度：彩色≤0.0002lux，黑白≤0.0001lux。
2.当环境照度低于设定阈值时，摄像机能自动实现图像质量提升，使视频图像更清晰。
3.在夜间情况下，摄像机可检测和识别距摄像机50米处人脸/非机动车/机动车，并抓拍图片，显示非机动车驾驶员属性信息，机动车属性信息，并识别车牌号码；可检测距摄像机90米处行人，并抓拍图片，显示行人属性信息；支持周界布防触发后，联动声光报警。
4.摄像机内置加热器，在低温环境下可自动进行预加热，去除前玻璃罩冰雪，内部湿气和雾气。
5.摄像机可通过预置位进行变倍调节，变换预置位时可提前调整焦距范围，保证摄像机在变倍过程中均能快速聚焦清楚，聚焦时间小于1s。
6.内置双麦克风，具有自适应降噪能力，支持20米远程拾音；内置扬声器。
7.具有畸变矫正功能，可对产生畸变的图像进行调节，减少视频图像几何失真。
8.支持内置语音播放，不同智能行为分析可设置联动不同的声音，当摄像机触发告警时，可联动声音告警并通过灯光闪烁告警，可对声音报警次数、报警语音、灯光闪烁频率、时间、周期进行设置，同时摄像机支持自主导入多条告警语音。
9.在设定的侦测区域内具有目标移动时，可在客户端给出报警提示，可同时支持18×22个区域移动侦测。
10.摄像机可配置启用或关闭视频内容保护功能。
11.支持机动车、非机动车、行人同时混合检测抓拍，支持将人脸与人体、车牌与车辆进行关联，可最多检测出40个目标同时出现在视频图像中，当检测到目标后可抓拍小图，同时支持抓拍全景大图上传智能服务器。
12.电源电压在DC12V±35％范围内变化时，摄像机能正常工作。
13.适用-10～75℃温度环境工作，支持IP68防护等级。
14.能正常接入采购人现有监控系统，并通过现有系统可配置图像参数。
	台
	2950
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	解码器
	1.至少备有2个RJ45网络接口、4个HDMI输入接口，6个HDMI输出接口、2个音频输入接口、2个音频输出接口、2个USB3.0接口、1个RS485接口、1个RS232接口、4个报警输入接口、4个报警输出接口。样机采用AC220V供电
2.具备网口备份功能，当前网口无法正常通信时，可启用另一网口。
3.同一输入通道的视频图像在不同输出端口显示的时延差值应≤1ms。
4.单路端口可解码输出4路分辨率为≥4000×3000且帧率≥20fps或4路分辨率为≥3840×2160且帧率为≥30fps或16路分辨率≥1920×1080且帧率为≥30fps或36路分辨率为≥1280×720且帧率为≥30fps或64路分辨率为≥720×576且帧率为≥30fps的图像。
5.支持虚拟LED字幕条屏功能，可添加、删除、更改虚拟LED字幕，虚拟LED字幕可跨拼接屏显示，并可设置滚动效果；最多支持64条虚拟字幕。
6.支持时间字幕叠加功能，可叠加实时时间字幕，时间样式可设置，时间字幕可选择年、月、日、时、分、秒、星期等参数，时间字幕可设置为12小时制或24小时制
7. 要求控制客户端支持安装在UOS、银河麒麟V10、银河麒麟V4、中标麒麟V7、鸿蒙国产系统中，兼容鲲鹏、飞腾、海光、兆芯、申威、龙芯等国产CPU。
8.能正常接入采购人现有监控系统。
	台
	18000
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	双门控制板
	1.处理器：≥32位处理器，管控门数：2门。
2.通讯方式：上行TCP/IP，读卡器接口：RS485和Wiegand双通讯接口。
3.存储容量：≥10万张卡和≥30万记录存储。
4.支持多门互锁、反潜回、多重卡认证等高级功能，支持消防功能，支持蓄电池功能。
5.工作电压：自带机箱和供电电源（AC220V输入），工作电压DC 12V，功耗≤4W（不带负载）。
6.机箱尺寸：345mm≤高度≤350mm；370mm≤宽度≤375mm；90mm≤厚度≤95mm。
7.支持接入采购人现有门禁系统。
	块
	1980
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	四门控制板
	1.处理器：≥32位处理器，管控门数：4门。
2.通讯方式：上行TCP/IP，读卡器接口：RS485和Wiegand双通讯接口。
3.存储容量：≥10万张卡和≥30万记录存储。
4.支持多门互锁、反潜回、多重卡认证等高级功能，支持消防功能，支持蓄电池功能。
5.工作电压：自带机箱和供电电源（AC220V输入），工作电压DC 12V，功耗≤4W（不带负载）。
6.机箱尺寸：345mm≤高度≤350mm；370mm≤宽度≤375mm；90mm≤厚度≤95mm。
7.支持接入采购人现有门禁系统。
	块
	2280
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	编码器电源
	1.符合Intel P3、P4主板设计标准，额定功率250W，最大功率350W。
2.供电接口：配置≥1 路 P4 接口、≥2 路大 4PIN 接口、≥2 路 SATA 接口、≥1 路 20+4PIN 主板供电接口。
	个
	210
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	可视对讲主机
	1.采用安卓嵌入式操作系统，稳定可靠，满足7*24小时不间断工作。
2.一体化结构设计，多点电容式触摸屏操作；显示屏尺寸≥15英寸，分辨率≥1920×1080。
3.内置高清广角摄像头，视角≥120度，摄像头像素≥200W，上下角度可手动调节。
4.具有两个物理按键，可用于一键求助报警和广播喊话，提升应急处置能力。
5.支持高清可视全双工对讲，对讲音频采样率≥16KHz，视频分辨率为≥1920×1080，本机摄像头视频可手动开关，内置摄像头角度可手动调节。
6.支持文件广播、喊话广播、外接音源广播，可不少于15路音源文件同时广播不同分区。
7.支持视频联动，通话接通时自动同屏显示通话设备的视频画面和不少于2路绑定的IPC（监控摄像机）视频画面，任一画面可一键放大全屏画中画显示。
8.支持标准的SIP协议，可与VOIP网络电话互联互通，实现双向可视通话。
9.可管理15路分机。
10.支持接入采购人现有对讲系统。
	台
	13500
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	可视对讲分机
	1.采用Linux嵌入式操作系统，稳定可靠，满足7*24小时不间断工作。
2.金属防暴面壳，嵌入式安装，防悬挂设计。
3.抗破坏防暴等级≥IK10，防护等级≥IP65。
4.自带呼叫/报警金属按钮，可对指定的设备进行一键呼叫和一键报警。
5.支持一键呼叫多台主机，多台主机可同时收到呼叫信息，任意主机均可接听并进行对讲。
6.金属按钮内置环形背光灯，可通过背光灯的颜色状态判断分机的待机、呼叫、通话以及网络连接等状态。
7.支持全双工对讲，视频分辨率为≥1920×1080，对讲音频采样率≥16KHz。
8.内置高清广角摄像头，像素不低于200W，支持ICR红外滤片式自动切换，支持夜间录像和可视对讲。
9.具有移动侦测功能，当指定区域内有人员或物体移动时可自动向主机报警并可设置指定时间段开启该功能。
10.支持标准ONVIF协议和GB/T28181协议，可将本机采集的音视频实时传输到网络硬盘录像机和第三方平台。
11.支持接入采购人现有对讲系统。
	台
	2900
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	智能门锁
	1.工作电压：直流6V，工作温度：-15℃～50°C，工作湿度：45%～85%RH。
2.静态功耗：小于50μA，动态功耗：小于200mA。
3.电池寿命：可使用12-18个月，开锁记录：存储≥600条。
4.具有传动系统安全独立的机械应急开锁机构，适合门厚：38-71mm。
	台
	1750


（二）其他要求
1、供应商必须保证所投产品具有在中国境内的合法使用权和用户保护权，有属于国家强制性要求的产品必须符合国家强制性认证规定。产品的制造标准及技术规范等有关资料必须符合国家相关标准、规范要求。
2、安装部署调试设备期间，供应商至少安排3名技术人员进行安装调试，若采购人要求增加技术人员，供应商须立即响应并增补人员。
3、本项目配件价款包含施工、安装、网络配置、调试（配件涉及接入系统的、需能接入系统正常使用）、维护等。施工、安装或维护时如导致其他设备、设施、现场装修或相关物品损坏的需无偿修复或更换。
4、本项目施工场所为特殊区域，安装作业时间有限制，监管区每日有效安装时长正常不超过4个小时（包含手续办理及安检等时间）；工作人员进入监管区时应遵守相关出入监管区登记管理规定、安检规定，如长期出入人员须提供无犯罪证明材料备案，不得违规携带香烟、打火机、钱包、手机、电子通信工具等违禁品，施工区域要管理好施工工具，工具进入施工区域需清点，离开施工现场工具按清单数量清点完毕并携带离开。供应商应根据自身能力、人工成本、安装经验等情况综合考虑，在认真测算自身成本和费用的基础上，进行合理报价。
5、施工及安装要求：按照监狱规范进行作业，根据采购人要求进行安装，安装位置准确、布线整齐、标签清楚，不得破坏原有设施，施工完成后需清理现场并恢复原状。供应商须遵守监狱安全管理制度，服从监管人员指挥，确保施工过程无安全隐患，若因安装不当或配件质量问题导致故障，供应商须在3小时内免费修复或更换。
6、采购人现有监控系统为宇视平台，人脸门禁为海康系统。配件涉及需接入系统的，需确保设备安装后能够接入系统并稳定正常使用，供应商须在响应文件中提供承诺函。
7、供应商须在响应文件“（1）标的说明一览表”中注明所投货物的品牌、型号、数量等信息，否则视为报名审核不通过。
（三）是否组织现场勘察：是。
鉴于本项目监控、门禁、对讲等采购内容涉及对接、监管场所内施工，有严格的施工时间、行动范围及安全限制要求，对潜在供应商成本估算有较大影响，因此本项目将在报名截止时间后组织统一的现场勘察：
时间：2026年07月31日上午10:00
地点：福建省泉州市丰泽区古道街8号
联系人：洪水劲
联系电话：13110969097
潜在供应商须在现场勘察前一日工作时段（08:00-11:00、15:00-17:00）与勘察联系人取得联系，并将单位名称及勘察人员身份证信息以短信形式发送至勘察联系人，以便采购人提前安排现场勘察的相关事宜（逾期未联系的，视为自动放弃本次现场勘察），勘察所涉及的费用和风险由供应商自行承担。为确保勘察工作的顺利进行，每个潜在供应商到现场的人数不得超过2人。参与现场勘察人员务必准时到达现场，逾期不予接待。勘察工作由勘察联系人一并带领各潜在供应商对项目现场进行实地踏勘并根据实际情况进行测算。未参与勘察的潜在供应商，视同已充分了解实际情况，成交后不得以对项目存在未知情况而要求增加任何费用。
三、商务要求（下述所有要求均为不允许偏离的实质性要求，若负偏离则按无效响应处理。）
1、交付地点：福建省丰泽区古道街8号。
2、服务期限：合同签订后服务期1年。
3、交付条件：验收合格后交付使用。
4、是否收取履约保证金：是。说明：成交供应商在签订合同前应向采购人缴纳合同总价的5%作为履约保证金（若本项目成交供应商为大、中型企业的，履约保证金收取比例为合同总价的5%；为小型企业的，履约保证金收取比例为合同总价的4%；为微型企业的，履约保证金收取比例为合同总价的3%；供应商若为小、微型企业，须在响应文件中提供合格的中小企业声明函（格式详见第五章），否则视为大、中型企业。）。履约保证金以银行转账、支票、汇票、本票或者银行出具的无条件支付保函（保函涵盖合同有效期）等非现金形式向采购人提交，履约保证金在合同约定全部事项（含维保期）履行完毕，经采购人确认双方无未了事项后，采购人在收到成交供应商书面申请30日内无息退还。
注：本项目为服务类采购项目，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为“批发业”。
5、是否邀请供应商参与验收：否
6、验收方法：设备型号与合同一致、质量合格、安装合格，接入系统能正常使用。
7、付款方式
每季度根据实际使用结算，经采购人验收合格后，采购人在收到成交供应商提供的验收合格材料、付款申请、等额增值税普通发票及相关完整合格报销材料并确认无误后10个工作日内以对公转账方式支付费用。如成交供应商逾期提供发票及相关结算材料或提供的材料不合格，则付款期限顺延。采购人不承担任何责任。
8、货物包装方式
8.1包装：货物交货时应按国家有关标准要求进行包装。
8.2方式：包装必须与运输方式相适应，包装方式的确定及包装费用均由成交供应商负责；由于不适当的包装而造成货物在运输过程中有任何损坏由成交供应商负责。 
8.3包装应足以承受整个过程中的运输、转运、装卸、储存等，充分考虑到运输途中的各种情况(如暴露于恶劣气候等)和项目所在地的气候特点，以及露天存放的需要。
9、配送要求
9.1响应时间：采购人通过书面、电话、微信任意一种方式下达供货需求或订单，均视为有效通知。采购人通知进行设备新增、更换、维护的，供应商须在3小时内抵达现场处置；供应商须按采购人指定时限完成产品配送、安装部署、调试及平台接入。
9.2质量问题与使用问题：针对配送的产品，一旦发现存在质量问题或使用问题，成交供应商须在1小时内给予电话响应，并在3小时内解决。经核实为产品质量问题的，成交供应商须无条件配合提供替换产品，确保问题得到妥善解决。
9.3少货、错货及其他配送问题：若采购人发现少货、错货或有其他配送问题，成交供应商须在1小时内电话响应并给予解决。对于少货或错货问题，成交供应商须在接到采购人通知后3小时内重新配送或补齐相关商品，确保采购人的需求得到满足。对于其他配送问题，成交供应商应积极配合采购人解决，并提供必要的协助。
10、验收
10.1成交供应商将货物送到后，必须对所有货物的外观、各项性能参数进行自检，检验结果必须符合验收标准以及合同中相关条款要求。
10.2采购人按生产厂家的产品出厂检验标准、网上竞价文件以及国家和行业验收规范要求及合同中的相关条款进行数量及质量的验收。在此期间，若发现质量问题或与合同约定的不符，成交供应商应无条件更换，直至验收合格交付使用。
10.3成交供应商根据采购人实际使用需求，将投产品配送到采购人指定位置，并进行安装部署调试，确保数据传输、设备联动稳定无故障并经采购人确认，无未了事项通过验收。
10.4在验收时所发生的一切费用由成交供应商承担，上述所产生的费用包含在响应报价中。
11、售后服务要求
11.1成交供应商对所供应的货物提供的售后服务严格依照国家三包相关规定执行。成交供应商对所供应的配件提供不少于1年的维保期(厂家有更高要求的按生产厂家要求执行，以产品说明书载明的为准，易损件、消耗品及一次性用品除外），维保期从合同结束起开始计算。
11.2维保期内，采购人使用成交供应商产品发生问题或故障，成交供应商应在2小时内电话回复咨询，电话咨询不能解决的应在24小时内到达现场，维修或更换在维保期内的配件；无法即时修复的，应当提供同型号配件给采购人使用。
11.3售后服务过程中所产生的费用包含在响应报价中。
12、违约责任
12.1签订合同后因成交供应商任何违约行为导致本合同无法正常继续履行或提前终止，采购人有权不予退还履约保证金，并解除合同。
12.2若成交供应商未按采购人要求的产品、数量、时限完成配送、安装及平台接入调试的，每发生一次，须向采购人支付违约金2000元；累计出现2次及以上的，采购人有权单方解除合同，履约保证金不予退还，并追究其全部违约责任。
12.3成交供应商供货时，若出现结算单价与合同约定不一致、配送清单与实物不符等情形，每发生一次，成交供应商除全额退还多收款项外，另支付违约金2000元，并按合同标准无偿更换货物、完成履约。累计出现2次及以上，采购人有权单方解除合同，并不予退还履约保证金。
12.4成交供应商未按采购人要求及竞价文件规定配备足额技术人员开展设备安装、部署、调试工作的，每发生一次，支付违约金2000元；累计出现2次及以上，采购人有权单方解除合同，并不予退还履约保证金。
12.5 因成交供应商原因造成采购人或任何第三方人身、财产损害的，成交供应商应承担全部赔偿责任，包括但不限于直接财产损失、间接合理损失、律师费、诉讼费、保全费、鉴定费等全部维权合理费用。若损害显著轻微、未造成不良影响且可及时弥补的，成交供应商仅承担赔偿责任；若造成人身损害、重大财产损失、不良社会影响或严重影响项目履约及监管安全的，采购人有权单方解除合同，并不予退还履约保证金。
12.6成交供应商在向采购人出具发票等相关凭证资料时，存在多开数量、金额、重复计算等情形之一的，该数量、金额、重复计算所对应的物资，不予结算，并应当向采购人支付该批采购货物30%价值的违约金，不足2000元的按2000元计算。
12.7成交供应商不得将本项目进行分包或转包，如发现经查实，采购人有权单方解除合同，并不予退还履约保证金。
12.8其他违约责任
除上述具体违约情形外，成交供应商出现违反网上竞价文件、响应文件、合同要求的其他行为，每发现一次需向采购人支付违约金2000元。
12.9因成交供应商违约对采购人造成损失的赔偿金及合同约定的违约金均可由采购人从未支付的合同款或履约保证金中扣除，不足部分另行追偿。
12.10进入监管区有关违约责任
成交供应商进入采购人监管区的工作人员必须遵守采购人的工作制度和监管安全规定，服从采购人人员的指挥。不得为学员传递信息、现金、手机、毒品、枪支、刀具等违禁品、违规品的，若有发现经核查属实的，成交供应商须马上更换工作人员，并向采购人支付10000元的违约金，违约金采购人有权直接从服务费用中扣除。发生二次（含）以上或造成严重后果的，采购人有权解除合同并不予退还履约保证金；同时，将成交供应商列入自行采购项目采购不良行为记录名单。
13、诉讼相关费用承担
若因成交供应商未履行本合同项下义务导致采购人所产生的一切损失（包括但不限于人身财产的损失、律师费、诉讼费、保全费、鉴定费等），均由成交供应商承担赔偿责任。
14、政策调整导致合同解除的情况
在合同履行期间，若遇政府部门或上级单位出台有关该项目的政策调整，继续履行合同违反相关政策文件要求的，采购人须提前10日通知成交供应商终止合同，因此造成的合同解除采购人不承担违约责任。
15、不可抗力
15.1因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生以及持续期间的充分证据。基于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。
15.2本条款中的不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾；政府行为、法律规定或其适用的变化或者其他任何无法预见、避免或者控制的事件。
16、知识产权
成交供应商须保证采购人在使用该货物或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权等知识产权的指控。如果任何第三方提出侵权指控与采购人无关，成交供应商须与第三方交涉并承担可能发生的责任与一切费用。如采购人因此而遭致损失的，成交供应商应赔偿该损失。
17、保密条款
17.1成交供应商应当对本合同的内容、因履行本合同或在本合同期间知悉的或收到的采购人的财务、技术、产品信息、人员资料或其他工作上的文件资料、工作内容等予以保密，不得向本合同以外的任何第三方披露，签订并严格执行《单位保密承诺书》；成交供应商进入采购人工作区域的工作人员需签订《保密承诺书》，严格履行保密义务，自愿接受保密审查，不违规记录、存储、复制采购人任何信息，不违规留存采购人任何资料。
17.2成交供应商违反本条约定泄露采购人的涉密信息的，应承担相应的法律责任，造成采购人损失的，成交供应商应当依法承担赔偿责任。
17.3本条款不因合同届满或解除而失效。
18、廉政条款
成交供应商及其工作人员不得有以任何形式行贿采购人工作人员的行为，若发现经被核查属实的，采购人有权解除合同且不退还履约保证金，情节严重的，成交供应商及其工作人员还要承担相应的法律责任；采购人及其工作人员不得索要或接受成交供应商的礼金及吃请等，如有违反廉政纪律等行为的，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；情节严重的，还应承担相应的法律责任。
19、合同纠纷处理方式
19.1采购人及成交供应商双方必须认真履行合同条款。因本合同或与本合同有关的一切事项发生争议，由双方友好协商解决，协商不成的，任何一方均可向采购人所在地人民法院提起诉讼。
19.2合同补充和修改：本合同生效后，双方对合同内容的变更或补充应采取书面形式，并经双方签字并盖章确认。
四、其他事项
1、除网上竞价文件另有规定外，若出现有关法律、法规和规章有强制性规定但网上竞价文件未列明的情形，则供应商应按照有关法律、法规和规章强制性规定执行。
2、如采购人上级主管部门出台新的规定，本项目相关要求与之不符的，供应商均应无条件配合按新的规定执行。
3、竞价文件未明确的其它约定事项或条款，待采购人与成交供应商协商一致后，双方可在合同中另行补充。


第四章 合同参考文本




结合项目实际，参考《福建省监狱系统采购合同范本》编制


第五章  响应文件格式

响应文件编制说明
1.编制要求：供应商应详细阅读网上竞价文件内容，在编制响应文件时，要按响应文件格式进行编制，并保证其所提交的全部资料是不可割离且真实、合法、有效、准确、完整，否则造成不利后果由供应商承担法律责任。
2.格式要求：响应文件应由单位负责人或授权代表签名并每页加盖公章或骑缝章。


















响应文件

（第一部分  资格及技术商务部分）




项目编号：                                   
所投合同包号：                                
项目名称：                                    
供应商名称 ：                                 
地址：                                        
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1、网上竞价承诺书

致：（采购人或采购代理机构）
根据          项目（项目编号：         ）网上竞价文件要求，我公司郑重承诺：
一、保证依据本网上竞价文件要求和我公司响应文件的承诺，及时与采购人签订合同，按响应文件承诺的价格及时向采购人提供符合竞价文件、响应文件和合同的产品和服务。
二、本项目网上竞价文件、我公司提交的响应文件包括对售后服务的承诺对我公司具有同等约束力。
三、我公司确认响应文件中所有提交的文件和材料是真实的、准确的。
四、我公司在参加本次采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录，也无行贿犯罪记录。
五、我公司承诺具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。
六、我公司承诺不存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，同时参加同一合同包项下的网上竞价活动”的情形。
七、我公司承诺不存在“在本项目以往的网上竞价活动中放弃成交、不能履行采购合同的情形（因不可抗力原因除外）”。
八、我公司承诺网上竞价过程中，将按本项目网上竞价文件要求在最高限价总价以及最高单价限价（若有）内进行报价，成交后，提供不高于最高单价限价的最终成交分项单价报价。
九、我公司已理解且完全响应本项目网上竞价文件的各项要求。
十、以       方式提供的金额为人民币        元的保证金，已到指定账户。
十一、我方获得成交资格后若无法按约定条款履行义务，采购人有权取消我方成交资格，我方完全接受按有关法规对我方的处罚。
十二、我方同意提供网上竞价文件要求的一切数据或资料。完全理解贵方不一定要接受收到的任何竞价。

供应商（全称并加盖供应商公章）：                       
供应商法定代表人(或供应商代表)签字：                 
日期：     年    月   日

2、有效营业执照复印件等证明文件




	按网上竞价文件第一章要求提供
3、单位授权书
致：（采购人或采购代理机构）
我方的单位负责人（填写“单位负责人全名”）授权（填写“供应商代表全名”）为供应商代表，代表我方参加（填写“项目名称”）项目（编号：         ）的网上竞价，全权代表我方处理竞价过程的一切事宜，包括但不限于：报名、报价、递交与竞价有关的材料、签约等。供应商代表在网上竞价过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以认可并对此承担责任。
供应商代表无转委权。特此授权。
（以下无正文）
 
单位负责人：       身份证号：        手机：       
供应商代表：       身份证号：       手机：       
 
授权方
供应商：（全称并加盖单位公章）
单位负责人签字或盖章：                   
 
接受授权方
供应商代表签字：                   
 
签署日期：    年   月   日
附：单位负责人、供应商代表的身份证正反面复印件
	 
要求：真实有效且内容完整、清晰、整洁。
 


注：1、法定代表人（单位负责人）身份证复印件、被授权人身份证复印件须加盖单位公章。
2、企业、事业单位和社会团体法人的“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。以非法人身份参加报价的，“单位负责人”指代表单位行使职权的主要负责人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。供应商（自然人除外）：若供应商代表为单位负责人授权的委托代理人，应提供本授权书；若供应商代表为单位负责人，应在此项下提交其身份证正反面复印件，可不提供本授权书。
4、特定资格要求（若有）

按网上竞价文件第一章要求提供












5、供应商需提供的其他材料
（1）标的说明一览表
项目编号：　　　　　　　　
	合同包
	品目号
	序号
	货物名称/服务名称/工程名称
	数量/服务期限/施工工期
	品牌
	规格
	来源地

	1
	1-1
	1
	磁力锁
	1年
	
	
	

	
	
	2
	磁力锁支架
	
	
	
	

	
	
	3
	灵性锁
	
	
	
	

	
	
	……
	……
	
	
	
	

	
	
	42
	可视对讲主机
	
	
	
	

	
	
	43
	可视对讲分机
	
	
	
	

	
	
	44
	智能门锁
	
	
	
	


※注意：
1、本表应按照下列规定填写：
1.1“合同包”、“品目号”、“货物名称/服务名称/工程名称”及“数量/服务期限/施工工期”应与第三章《采购标的一览表》中的有关内容（“合同包”、“品目号”、“货物名称/服务名称/工程名称”及“数量/服务期限/施工工期”）保持一致。
1.2“品牌”“规格”项下应填写货物制造厂商赋予的品牌（属于节能、环保清单产品的货物，填写的品牌名称应与清单载明的品牌名称保持一致）及具体型号。“来源地”应填写货物的原产地。
供应商：（全称并加盖单位公章）
日期：　　年　　月　　日

（2）网上竞价内容及要求偏离表

供应商名称：（全称加盖单位公章）         项目编号：　　　　　　　　　　
	合同包
	网上竞价内容及要求
	响应文件响应承诺
	是否偏离及说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：
（1） 如果供应商在响应文件中没有以书面方式对网上竞价文件规定的各项要求和条款提出不满足或不响应或负偏离，则视为供应商能够完全理解并满足本网上竞价文件规定的各相关条款要求。如有不满足或不响应或负偏离，不管是多么微小，供应商都应在响应文件中按上表格式加以如实详细说明，否则，供应商成交后才提出或者被采购人发现的任何负偏离或不响应或不满足均视为成交供应商违约，按供应商虚假承诺骗取成交处理，采购人将取消其成交供应商资格，其保证金（如果未签订合同）将不予退还，给采购人和采购代理机构造成损失的，还必须进行赔偿并负相关责任。

供应商：（全称并加盖单位公章）
日期：　　年　　月　　日










（3）网上竞价保证金凭证复印件




凭证复印件在此项下提交








供应商：（全称并加盖单位公章）
日期：　　年　　月　　日









（4）网上竞价文件第三章要求的其他证明材料（若有）



在此项下提交





供应商：（全称并加盖单位公章）
日期：　　年　　月　　日











承诺函
致：【采购单位】

我方作为本项目投标单位，针对本次项目郑重作出如下不可撤销的承诺：

1、我方充分知晓采购人现有监控平台为宇视平台、人脸门禁系统为海康系统，本次投标所投全部接入平台的产品及配套配件，均与采购人原有平台完全兼容，能够实现原有监控、门禁系统对本项目供货设备、配件的一体化统一管控。
2、我方全权负责所投产品对接平台的调试、协议适配等全部工作，所需所有费用均由我方承担，无需采购人额外投入，确保产品运行稳定。
3、若所投产品无法正常接入采购人平台、运行异常或存在兼容问题，采购人有权终止合同，由此产生的全部责任与经济损失由我方承担。
4、我方承诺严格按采购人要求及竞价文件规定配备足额技术人员开展设备安装、部署、调试工作，若不符合要求，采购人有权终止合同、不予退还履约保证金。
5、施工及设备调试、运行期间，绝不干扰、破坏采购人原有系统及数据安全。

本承诺函内容真实有效，适用于本项目投标、实施、验收及维保全周期，具备法律效力。我方知悉，未按竞价文件要求提供本承诺函将按无效响应处理，我方对此完全认可。
特此承诺！


承诺单位（盖章）：                
法定代表人/授权代表人（签字）：          
日期：    年    月    日

（5）供应商认为应提交的其他材料（若有）



在此项下提交





供应商：（全称并加盖单位公章）
日期：　　年　　月　　日











附件：中小企业声明函（若有）
中小企业声明函（工程、服务）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加　　　　（单位名称）的　　　　（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.　　　　（标的名称），属于　　　　（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为　　　　（企业名称），从业人员　　　　人，营业收入为　　　　万元，资产总额为　　万元，属于　　　　（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.　　　　（标的名称），属于　　　　（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为　　　　（企业名称），从业人员　　　　人，营业收入为　　　　万元，资产总额为　　万元，属于　　　　（中型企业、小型企业、微型企业）；
......
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：
日期：　　　年　　　月　　　日
※注意：
1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2、供应商须按竞价文件中明确的所属行业填列，多品目项目中须按上表要求逐条填列，否则，其提供的中小企业声明将被判定为无效声明函，由此造成的后果由供应商自行承担（涉及资格的按无效报价处理；涉及价格评审优惠的，不予认定）。
3、供应商应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，供应商出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。在实际操作中，项目属性为货物且供应商希望获得中小企业政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。



响应文件

（第二部分  报价部分）




项目编号：                                    
所投合同包号：                                
项目名称：                                    
供应商名称 ：                                 
地址：                                        



1、报价一览表
项目编号：
项目名称:
金额单位：人民币元
	合同包
	品目号
	采购标的
	数量
	统一折扣

	1
	1-1
	数字化零星配件定点配送服务
	1年
	






供应商（全称并加盖公章）：
供应商代表签字：
日期：









2、货物（服务）分项报价表（若有）
【编制说明】
1、供应商应在网上竞价系统平台中报出项目总价，在网上竞价过程中无需上传分项报价表（若有）。
2、成交供应商的分项报价表（若有）随纸质响应文件提供。
3、本表为货物、服务项目适用。

项目编号：
项目名称：
金额单位：人民币元

	合同包
	品目号
	货物/服务名称
	单位
	单价

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	合同包总价：



供应商（全称并加盖公章）：
供应商代表签字：
日期：

